座標の回転とミラー機能
HP-GL/2エミュレーションモードでは、メニューのレイアウトグループの「座標回転」、またはRO命令によって、作図したデータの座標を印刷時に90°単位で回転させることや、ミラー反転させることができます。HP-GL/2エミュレーションモードの原点はハードクリップ領域（PSコマンドによる設定を含む）内で移動します。メニューのレイアウトグループの「座標回転」とRO命令の両方で座標回転が指定された場合は、両方の値を加えた値分だけ座標回転します。ただし、BP命令のパラメータ《種類（i=5》に1が指定されたページは、メニューのレイアウトグループの「座標回転」の設定が無効になります。HP RTLエミュレーションモードの座標系では、回転およびミラー反転することはできません。
座標回転とミラー反転を組み合わせると、次のようになります。
HP-GL/2エミュレーションモード
HP RTLエミュレーションモード

| 共通メニューで設定した解像度は、HP-GL/2モードのデータ処理には無効です。したがって、共通メニューの「解像度」の設定とHP-GL/2モードの解像度の設定が異なっても、HP-GL/2およびHP RTLモードの画像出力には影響しません。

0ACY-26A