CMYK墨版処理

する、しない

本製品の「CMYK シミュレーションプロファイル」を使ってデバイス依存の CMYK データを処理するとき、グレーのデータ(C=M=Y=0) をどのように印刷するかを設定します。
［する］
選択された「出力プロファイル」の設定にかかわらず、グレーのデータ(C=M=Y=0) を、ブラック（Bk）トナーだけを使って印刷されます。
［しない］
グレーのデータ(C=M=Y=0) は、選択された「出力プロファイル」の設定にしたがって変換され、印刷されます。

重要
本項目で［しない］に設定していても、以下のようにグレーのデータ（C=M=Y=0 の色）がブラック（Bk）トナーだけ使って印刷される設定の組み合わせがあります。以下がその例です。 「テキストに純ブラックを使用」が［する］に設定されている場合 「CMYKシミュレーションプロファイル」が［なし］に設定されている場合 「出力プロファイル」が［TR Normal］または［TR Photo］に設定されている場合 プリンタードライバーの「100％GCR プロファイルを使用する」が有効になっている場合 「CMYKシミュレーションプロファイル」が［なし］に設定されている場合、本項目の設定は無視されます。

0ACY-1EX