日常のお手入れ
原稿がきれいに読み取れないときは、次の箇所を清掃してください。快適なプリント結果を得ていただくために、次の箇所を、1か月に1回程度、清掃してください。
原稿台ガラス
フィーダーの裏面
フィーダーローラー部

警告
清掃するときは、主電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長期間差したままにすると、周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。

重要
清掃するときは、水で濡らしすぎると原稿の破損や故障の原因になることがあります。 アルコールやシンナー、ベンジンなどの溶剤はプラスチック部を変質させることがあります。絶対に使わないでください。

原稿台の清掃
フィーダーを手動で清掃する
フィーダーを自動で清掃する（フィーダーのクリーニング）
本体内のクリーニング

0ACY-0FL