作図範囲
用紙サイズから上下左右の余白を差し引いた印字可能な領域を「ハードクリップ領域（作図範囲）」と呼びます。
原稿用紙および出力用紙のハードクリップ領域
PSコマンドによるハードクリップ領域
原稿用紙および出力用紙のハードクリップ領域
本エミュレーションモードでは、メニューのレイアウトグループの「余白」から上下左右の余白の範囲を指定できます。また、メニューのレイアウトグループの「イメージの向き」の設定によって、余白とハードクリップの位置関係は異なります。「余白」で指定した範囲は、原稿用紙および出力用紙の両方に適用されます。したがって、用紙を拡大/縮小した場合、ハードクリップ領域は拡大/縮小されますが、余白の範囲だけは同じままです。

| 作図データの余白を設定する（余白）

PSコマンドによるハードクリップ領域
原稿用紙のハードクリップ領域内に、アプリケーションソフトウェアで生成されたPSコマンドのwidth（用紙の幅）またはlength（用紙の高さ）によってハードクリップ領域を指定できます。
ただし、widthまたはlengthの範囲が原稿用紙のハードクリップ領域を超える場合は、強制的に原稿用紙のハードクリップ領域内に収められます。その場合は、アプリケーションソフトウェアで作図範囲を調整してください。

| メニューのレイアウトグループの「クリップモード」の設定による余白範囲について
メニューのレイアウトグループの「クリップモード」が［データ］の場合
widthとlengthを指定してlengthがwidthよりも大きな値の場合、選択された用紙サイズとPSコマンドで指定したハードクリップ領域との差分を上下左右の余白として設定します。この設定は、メニューのレイアウトグループの「余白」で設定した上下左右の余白よりも優先されます。また、選択された用紙サイズとPSコマンドで指定したハードクリップ領域との差分は、上下余白または左右余白に均等に割り当てられます。
widthまたはlengthが最大定形用紙サイズ（B0）より大きいのに、原稿用紙に最大定形用紙サイズ（B0）が選択された場合、上下左右の余白値は5.0 mmに設定されます。
ユーザー定義用紙が原稿用紙として選択された場合、メニューのレイアウトグループの「余白」で指定した上下左右の余白（パネル値）の値が設定されます。
メニューのレイアウトグループの「クリップモード」が［パネル］の場合
メニューのレイアウトグループの「余白」から上下左右の余白の範囲を指定できます。

| プロットサイズ設定命令（PS） 用紙サイズを選択する（クリップモード）

0ACY-266