用紙のセット
PC-PR201／80Aはカット紙や連続用紙に印字できます。印字方向は常に一定ですから、カット紙を縦置きや横置きにすることで縦長（ポートレイト）または横長（ランドスケープ）の文書を印字します。
これに対して、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズは印字に際して用紙の方向（縦置き／横置き）を意識する必要はありません。タッチパネルの設定によって縦長（ポートレイト）で印刷するか横長（ランドスケープ）で印刷するかが決まり、印字データ全体の向きを自動的に変換して印字します。また、連続用紙を想定した印字データもカット紙に印字します。
PC-PR201／80Aで印刷するときと本エミュレーションモードで印刷するときの用紙セットの対応は次のとおりです。
左端印字モードと中央印字モード
PC-PR201／80Aでは、カットシートフィーダを使用してカット紙を連続給紙することができます。このカットシートフィーダを使用する場合と、使用しない場合とでは、用紙をセットする位置が異なります。
カットシートフィーダを使用しないときは、用紙をPC-PR201／80Aの用紙幅スケールの左端に合わせてセットします。これを「左端印字モード」といいます。
カットシートフィーダを使用するときは、カット紙をカットシートフィーダの用紙幅スケールの中央に揃えてセットします。これを「中央印字モード」といいます。
左端印字モードと中央印字モードでは印字データの内容が異なります。
本エミュレーションモードでは、PC-PR201／80Aの左端印字モードと中央印字モードの両方をエミュレーションすることができます。
左端印字モード
左端印字モードは、PC-PR201／80Aの用紙幅スケールの左端に合わせて用紙をセットした場合を想定した印字モードです。印字データをそのまま印字領域の左端から印字します。
なお、PC-PR201／80Aでは用紙の左端から右端まで用紙幅いっぱいに印字できるのに対して、本エミュレーションモードでは、用紙の左右端から5 mm内側（iRシリーズ / imagePRESSシリーズの有効印字領域）の領域に印字します。
このため、PC-PR201／80Aで用紙幅いっぱいに印字した場合にくらべて印字結果が右へ約5 mmずれ、右端側で約10 mm印字できなくなります。
中央印字モード
中央印字モードは、PC-PR201／80Aにカットシートフィーダを取り付けて、用紙幅スケールの中央に合わせて用紙をセットした場合を想定した印字モードです。
中央印字モード用の印字データには、第1文字目を用紙の左端まで送るための一定の左余白が設定されています。（アプリケーションソフトウェアでは、印刷書式などで用紙サイズや用紙方向を設定すると、自動的にこの処理が行われます。）
N201エミュレーションモードを中央印字モードに設定すると、印字データ上の左余白を自動的に調整し、PC-PR201／80Aの印字結果と同じ位置に印字します。調整する余白量（オフセット量）は、それぞれの用紙サイズと印字方向（ポートレイト／ランドスケープ）をもとに自動的に計算されます。（→印字領域の左端での印字動作）
0ACY-2SR