Mac OS X 10.5 - 10.8をお使いの場合
1.
ドライバーをインストールするコンピューターのIPアドレスが本製品の［ファイアウォール設定］で送受信を許可されているかどうかを確認（→「TCP/IPv4の設定」の手順14～15、および「TCP/IPv6の設定」の手順9～10）

重要
［ファイアウォール設定］で送受信を許可されていないIPアドレスの場合、ドライバーをインストールできません。 ドライバーをインストールしたコンピューターのIPアドレスが［ファイアウォール設定］で送受信を許可されなくなった場合、そのコンピューターから印刷またはファクス送信は行えません。

2.
ドライバーをインストール
各ドライバーの取扱説明書に従って、ドライバーをインストールします。
Mac OS X 10.5 - 10.8の環境でLIPSで印刷する場合
「Macintosh用LIPSプリンタドライバオンラインマニュアル」、または「Mac LIPS LXプリンタドライバインストールガイド」に従って、ドライバーをインストールします。
Mac OS X 10.5 - 10.8の環境でPSで印刷する場合
「Mac PSプリンタドライバインストールガイド」に従って、ドライバーをインストールします。
Mac OSに標準添付されているApple社製PSで印刷する場合（PS拡張キットをお使いのとき）
「コンピューターからのプリント (Mac)」を参照して、プリンター記述ファイルをインストールしてください。PSプリンタードライバーについては、Macintoshの説明書を参照してください。

重要
LIPS/PSプリンタードライバーは、Mac OS X 10.5 - 10.8の環境でのみ使用できます。

0ACY-34E