Eメール／Iファクス共通の通信設定をする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［Eメール/I ファクス設定］を押す
3.
［通信設定］を押す
4.
［Eメールアドレス］を押す
5.
Eメールアドレスを入力→［OK］を押す
ユーザー名（＠マークの前の部分）は、任意の名前を設定できます。登録したホスト名を、Eメールアドレスの＠マークの後ろに入力します。
6.
メール／Iファクス通信を使用するためのメールサーバーを設定
本製品はPOP3をサポートするとともに、SMTP受信サーバーとしても使用できます。

メモ
本製品が受信できるのは、Iファクスと通信時にエラーが発生した場合のエラーメールのみです。

本製品をSMTP受信サーバーとして使用する：
POPサーバーを使用して受信する：
POPサーバーにログインしてからメールを送信する（POP before SMTP）：
SMTPサーバーにログインしてからメールを送信する（SMTP Authentication）：
認証を実行せずに送信する：
本製品をSMTP受信サーバーとして使用する：
<POP受信を使用>の［OFF］→<SMTP受信を使用>の［ON］→［次へ］を押す
<SMTP受信>を設定→［次へ］を押す
<SMTP受信>を「常にSSL」に設定すると、SSLを使用して暗号化データのみ受信を許可して、ホスト側からのSSLを使用しない通信は拒絶されます。
<SMTP受信>を「ON」に設定すると、ホストから要求があった場合に限り、SSLを使用して暗号化したデータの受信が許可されます。

メモ
SMTP受信機能を使用して受信するには、本製品のホスト名をDNSサーバーへ登録しておく必要があります。（→TCP/IPv4の設定、TCP/IPv6の設定） SMTPホストが暗号化をサポートしていない場合は、<SMTP受信>を「ON」にしても、通信内容は暗号化されません。 <SMTP受信>を「常にSSL」または「ON」にしてSSL通信を行うには、使用する鍵ペアを事前に生成しておく必要があります。「鍵ペアとサーバー証明書の生成」、または「コンピューターからインストールした鍵ペアファイルとサーバー証明書ファイルの登録」を参照して、鍵ペアを生成してください。

POPサーバーを使用して受信する：
<POP受信を使用>の［ON］→<SMTP受信を使用>の［OFF］→［次へ］を押す
［POPサーバー］を押す
POPサーバーのIPアドレスまたは名称を入力→［OK］を押す
［POPログイン名］を押す
POPログイン名を入力→［OK］を押す
［POPパスワード］を押す
POPパスワードを入力→［OK］を押す
<POP発行間隔>でPOPを自動発行する間隔を設定→［次へ］を押す
「0」に設定した場合、POPの自動発行は行いません。手動で受信する方法は、「受信画面からの操作」を参照してください。
<POP>を設定→［次へ］を押す
通信内容を暗号化する場合は、<POP>を「ON」に設定します。

メモ
POPサーバーが暗号化をサポートしていない場合は、<POP>を「ON」に設定しても、通信内容は暗号化されません。

<POP認証方式>からPOPサーバーがサポートしている認証方式を選択
POPサーバーにログインしてからメールを送信する（POP before SMTP）：
［SMTPサーバー］を押す
SMTPサーバーのIPアドレスまたは名称を入力→［OK］を押す
<POP受信を使用>の［ON］→<SMTP受信を使用>の［OFF］→［次へ］を押す
［POPサーバー］を押す
POPサーバーのIPアドレスまたは名称を入力→［OK］を押す
［POPログイン名］を押す
POPログイン名を入力→［OK］を押す
［POPパスワード］を押す
POPパスワードを入力→［OK］を押す
<POP発行間隔>でPOPを自動発行する間隔を設定→［次へ］を押す
「0」に設定した場合、POPの自動発行は行いません。手動で受信する方法は、「受信画面からの操作」を参照してください。
<SMTP送信>→<POP>を設定→［次へ］を押す
SSLを使用して通信内容を暗号化する場合は、<SMTP送信>または<POP>を「ON」に設定します。

メモ
SMTPホストが暗号化をサポートしていない場合は、<SMTP送信>を「ON」にしても、通信内容は暗号化されません。 POPサーバーが暗号化をサポートしていない場合は、<POP>を「ON」に設定しても、通信内容は暗号化されません。

<SMTP認証(SMTP AUTH)>の［OFF］→<送信前のPOP認証>の［ON］を押す
SMTPサーバーにログインしてからメールを送信する（SMTP Authentication）：
［SMTPサーバー］を押す
SMTPサーバーのIPアドレスまたは名称を入力→［OK］を押す
<SMTP送信>を設定→［次へ］を押す
SSLを使用して送信データを暗号化する場合は、<SMTP送信>を「ON」に設定します。

重要
SMTPホストが暗号化をサポートしていない場合は、<SMTP送信>を「ON」にしても、通信内容は暗号化されません。

<SMTP認証(SMTP AUTH)>の［ON］→［ユーザー名］を押す
SMTPサーバーにログインするためのユーザー名を入力→［OK］を押す
Microsoft社製のSMTPサーバーの場合、「ユーザー名@ドメイン名」形式での入力が必要になる場合があります。詳細はMicrosoft社製のSMTPサーバーの設定を確認してください。
［パスワード］を押す
SMTPサーバーにログインするためのパスワードを入力→［OK］を押す
<送信前のPOP認証>の［OFF］を押す→<送信時に認証画面を表示>を設定
送信時に認証画面を表示する場合は、<送信時に認証画面を表示>を「ON」に設定します。
認証を実行せずに送信する：
［SMTPサーバー］を押す
SMTPサーバーのIPアドレスまたは名称を入力→［OK］を押す
［次へ］を押す→POPサーバーを設定→［次へ］を押す
<SMTP送信>を設定→［次へ］を押す
通信内容を暗号化する場合は、<SMTP送信>を「ON」に設定します。

重要
SMTPホストが暗号化をサポートしていない場合は、<SMTP送信>を「ON」にしても、通信内容は暗号化されません。

<SMTP認証(SMTP AUTH)>の［OFF］→<送信前のPOP認証>の［OFF］を押す
7.
［OK］を押す
0ACY-09C