トナー容器の交換
トナーが残り少なくなると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示されます。しばらくプリントできますが、タッチパネルディスプレーに表示されている色の新しいトナー容器を用意してください。
ブラックトナー、またはすべてのトナーがなくなり、プリントできない状態になると、タッチパネルディスプレーにトナー容器の交換方法が表示されます。次の手順に従ってトナー容器を交換してください。
［閉じる］を押したときは、トナーをすぐに交換しなくても、モードの設定、原稿の読み込みなどの操作を続けることができます。

警告
トナー容器を火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸い込まないように掃き集めるか、濡れた雑巾などで拭き取ってください。粉塵爆発に対する安全対策がとられていない一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆発の原因になることがあります。

注意
トナー容器は幼児の手の届かないところへ保管してください。 トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。 トナーが衣服や手に付着したときは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが取れなくなることがあります。

重要
トナー容器は必ず本製品専用のものをお使いください。 本製品に対応するキヤノン純正トナーについては、「消耗品」を参照してください。 トナー容器の交換は、トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。 トナー容器の交換は、プリント中に行わないでください。 交換するトナーの色はタッチパネルディスプレーに表示されます。複数のトナー容器を交換する必要がある場合は、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの順にトナー容器を交換します。 シアン、マゼンタ、イエローのいずれかのトナーがなくなったあとで白黒コピー／プリントを行う場合は、空になったトナー容器を抜かないでください。 トナーが残り少なくなったことをお知らせするメッセージは、設定により表示させたり消去することができます。（→トナー残量の警告画面を表示する）/（→トナー残量の警告表示を消去する）

メモ
ブラックトナー少(まだトナー交換しないでください)」というメッセージが表示されたときのトナー残量は、総量の約15%です。トナーがなくなる前に、表示された新しいトナー容器を用意してください。 タッチパネルディスプレーに表示される［前の手順へ］、［次の手順へ］を押して、交換方法を確認できます。 トナーがなくなり中断したプリントジョブは、トナー容器の交換後に自動的に再開します。 ブラックのトナーが残っている場合は、白黒コピー／プリントを行うことができます。 トナー容器交換後にコピー／プリントの色がトナー容器交換前と異なる場合は、［自動階調補正］で色を調整してください。（→階調や濃度を自動補正する）

1.
[]を押します。

メモ
ブラックトナー、またはすべてのトナーがなくなった場合はこの手順は必要ありません。

2.
タッチパネルディスプレーに表示されている色のトナー容器を取り外します。

| 1.本体前カバーを開く
2.交換するトナー容器のカバーを最後まで開く
3.トナー容器を引き出す トナー容器が半分程度出てきたら、容器の下に手を添えながらまっすぐ引き出してください。

警告
使用済みのトナー容器を火中に投じないでください。トナー容器内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。

重要
トナー容器の先端部に触れたり、何かにぶつけたりするなどの衝撃を与えないでください。トナーが漏れることがあります。

3.
新しいトナー容器の準備をします。

| 1.新しいトナー容器を箱から取り出す
| 2.新しいトナー容器を両手で持ちながら、10 回程度振る
| 3.新しいトナー容器の保護キャップを取り外す 矢印の方向に回して、保護キャップを取り外します。

4.
新しいトナー容器をセットします。

| 1.新しいトナー容器の先端近くのリングに示されている矢印と本体トナー入り口に示されている矢印を、図のようにあわせる
2.新しいトナー容器を奥まで押し込む

メモ
トナー容器が半分程度入るまで、容器の下に手を添えながらまっすぐ押し込んでください。

5.
カバーを閉じます。

| 1.交換したトナー容器のカバーを閉じる
2.本体前カバーを閉じる

注意
カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

0ACY-0FJ