文字スロット指定命令（DS）
文字スロットに文字セットを指定します。

JIS | DS《スロット番号（sd）《，文字セット番号（sd）》》；
16進数 | 44h 53h《スロット番号（sd）《2Ch 文字セット番号（sd）》》3Bh

| 《スロット番号（sd）》
| コードテーブルに呼び出す文字スロットを選択します。
値 | 設定内容
0 | スロットG0
1 | スロットG1
2 | スロットG2
3 | スロットG3
| 「文字セットモード指定命令CM」によってHP7ビットモードまたはHP8ビットモードが設定されているときは、スロットG2、G3は指定できません。
| 《文字セット番号（sd）》
| 指定した文字スロットに設定する文字セット番号を選択します。
指定範囲： | －1 | ダウンロード文字
| 0～9 | 固定文字
| 10～19 | 可変文字（固定文字使用）
| 30～39 | 固定文字
| 40～49 | 可変文字（固定文字使用）
| 100 | 制御文字
| 101 | 漢字

| パラメータの指定を省略すると、スロットG0とG1に文字セット0が設定され、スロットG2とG3に文字セット7が設定されます。

0ACY-23L