ファクス受信の流れ
ファクス文書は、次のような流れで受信できます。
通話機能は、電話機またはハンドセット・G2装着時に使用できます。（→ハンドセット・G2）
自動受信
［受信モード選択］で［自動受信］を選択している場合の受信動作です。（→受信モードを選択する）
*1操作パネルにある音量調整キーの［ファクス着信呼出］で設定できます。（→音量やブザーを設定する）
FAX/TEL切替
［受信モード選択］で［FAX/TEL切替］を選択している場合の受信動作です。（→受信モードを選択する）
*1操作パネルにある音量調整キーの［ファクス着信呼出］で設定できます。（→音量やブザーを設定する）
*2［呼出開始時間］、［呼出時間］、<音声応答>のON／OFFは［FAX/TEL切替］で設定できます。（→受信モードを選択する）

重要
［FAX/TEL切替］設定は、回線1（標準回線）でのみ使用できます。

メモ
［FAX/TEL切替］設定は、回線1（標準回線）の［モデムダイヤルイン設定］を「ON」にすると、［ファクス着信呼出］を「ON」にしても呼び出し音が鳴りません。

0ACY-0S5