ウィンドウ設定命令（IW）
作図範囲の中でペンを移動できる特定の領域を指定します。この領域を「ウィンドウ」といいます。

JIS | IW《左下のX座標（i），左下のY座標（i），右上のX座標（i），右上のY座標（i）》；
16進数 | 49h 57h《左下のX座標（i）2Ch左下のY座標（i）2Ch右上のX座標（i）2Ch右上のY座標（i）》3Bh

| 《左下のX座標（i），左下のY座標（i）》
ウィンドウの左下端をプロッターユニットの絶対座標で指定します。
《右上のX座標（i），右上のY座標（i）》
ウィンドウの右上端をプロッターユニットの絶対座標で指定します。

| それぞれの座標は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットで指定します。スケーリングがオンでも、メニューの拡張グループの「エンハンスモード」の設定が［OFF］のときはプロッターユニットで指定します。 パラメータを省略するとウィンドウ範囲は、現在のクリップモードの位置になります。

| 「タイプ1」

0ACY-247