主電源と節電キーについて
主電源スイッチと節電キーの使い方について説明します。
主電源の入れかた
節電キーについて
主電源の切りかた
主電源の入れかた
主電源の入れかたについて説明します。
1.
電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認

警告
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

注意
アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の原因になることがあります。

2.
電源を入れる
主電源スイッチカバーを開く
スイッチを「I」側へ倒す
カバーを閉じる
操作パネルの主電源ランプが点灯します。
読み込みできる状態になるまでの画面が表示されます。
ログインサービスを使用するときは、それぞれの手順に従ってログインしてください。

メモ
（設定／登録）の［起動/復帰後に表示する画面］で設定すると、最初に表示される画面を変更できます。（→起動／復帰後に表示する画面を設定する） 本製品と起動していないコンピューター（Macintosh）がUSBケーブルで接続されているとき、本製品が起動すると、コンピューターも同時に起動することがあります。このような場合は、USBケーブルを取り外してください。なお、本製品とコンピューターのあいだにUSBハブを使用すると、この問題が解決されることがあります。 主電源を入れた直後は、ボタンやキーの反応が遅くなる場合があります。 ［環境設定］（設定／登録）の［タイマー/電力設定］で、［主電源ON時の高速起動］を「ON」にしている場合は、主電源を入れるとブザーが鳴ります。（使用状況により高速起動されない場合は、ブザーは鳴りません。） 使用状況によっては、［主電源ON時の高速起動］を有効にしていても、高速起動されない場合があります。詳細は、「本製品を高速起動する」を参照してください。 コピーカードリーダー・F1を使用して部門別ID管理をしている場合は、「コピーカードリーダー・F1」を参照してください。 部門別ID 管理をしている場合は、「部門IDと暗証番号を入力する」を参照してください。 SSO-Hを設定している場合は、「SSO-Hの認証画面でログインする」を参照してください。

節電キーについて
（節電）を押して、本製品をスリープ状態にすると消費電力を抑えることができます。
また、本製品は一定時間操作されない場合、スリープ状態に移行します。（節電）を押して、スリープ状態を解除できます。
主電源の切りかた
本製品は電源を切るときに、メモリー領域を保護するための処理を行います。
実行中のジョブがあるときや、MEAPアプリケーションなどが起動中のときも、本製品の電源を安全に切ることができます。
1.
電源を切る
主電源スイッチのカバーを開く
スイッチを「」側へ倒す
カバーを閉じる

重要
ファクス／Iファクス機能を使用しているときは、主電源スイッチを切らないでください。送受信ができなくなります。 本製品の電源が切れるまでに、しばらく時間がかかることがあります。本製品の主電源ランプが消灯するまで電源プラグを抜かないでください。 原稿読み込み時や出力時に主電源スイッチを切ると、紙づまりの原因になることがあります。

メモ
［環境設定］（設定／登録）の［タイマー/電力設定］で、［主電源ON時の高速起動］を「ON」、かつ（音量調整）の［スリープ移行音］を「ON」に設定している場合は、主電源を切るとブザーが鳴ります。（使用状況により高速起動されない場合は、ブザーは鳴りません。）

重要
主電源スイッチをいったん切って入れなおすときは、主電源ランプが消灯したあとで、10秒以上待ってください。ただし、［主電源ON時の高速起動］を有効にしている場合は、主電源ランプが消灯したあとで20秒以上待たないと高速起動が行われません。

メモ
スリープ状態のときでも、コンピューターからのデータ受信プリント、Iファクス、ファクスの受信は可能です。 リモートシャットダウン機能を使って、リモートUI から本製品を終了させることもできます。詳しくは、「リモートUI から本体を終了する」を参照してください。

0ACY-006