自動切替

LIPS | する、しない
XPS | する、しない
PS | する、しない
N201 | する、しない
ESC/P | する、しない
I5577 | する、しない
HP-GL | する、しない
HP-GL/2 | する、しない
Imaging | する、しない
PDF | する、しない

* ［Imaging］と［PDF］はダイレクトプリントプリンターのみ表示されます。
「プリンター動作モード」が［自動］に設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動作モードを設定します。PS、LIPS、N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL/2エミュレーションおよびImaging、PDFの各モードについて設定します。［する］に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象とします。［しない］に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。

重要
LIPS V拡張キットまたはダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）、PS拡張キットのライセンス登録を行ったあとは、必ず本製品の主電源スイッチを入れなおし、プリンター設定初期化を行ってください。LIPS V拡張キットまたはダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）の機能は、ライセンス登録後に、主電源スイッチを入れなおし、プリンター設定初期化を行うことによって使用できる状態になります。

メモ
本項目で、すべてのモードを［しない］に設定すると、受信したすべてのデータは無効になりプリントされません。ただし、LIPSプリンター専用のプリンタードライバーをご使用の場合は、設定にかかわらず正しくプリントされます。

0ACY-1AW