ファクス通信管理レポートの設定をする
ファクスの送信／受信の履歴をレポートとしてプリントします。ファクス通信管理レポートを自動でプリントする場合は、40件の文書の送信／受信が終了した時点でプリントするか、指定した時刻にプリントするかを選択できます。また、送信／受信別にプリントすることもできます。
ファクス通信管理レポートを手動でプリントする場合は、状況確認／中止画面から行います。（→通信管理レポートを手動でプリントする）

メモ
［ファンクション設定］（設定／登録）の、［用紙カセット自動選択のON/OFF］の［その他］で「ON」に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4Rの普通紙、再生紙、薄紙または色紙がセットされているときにレポートをプリントできます。ただし、［用紙カセット自動選択のON/OFF］で、［コピー］の［用紙の種類を考慮する］が「ON」に設定されている場合は、色紙に設定されている給紙箇所からはプリントできません。（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する）

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［ファクス通信管理レポート］を押す
4.
各項目を選択→［OK］を押す
<40通信で自動プリント>：
40件の文書を通信を終えた時点でレポートをプリントする場合は、［ON］を押します。
<指定時刻プリント>：
指定した時刻にレポートをプリントする場合は、［ON］を押して時刻を～（テンキー）で入力します。
時刻の表示形式は24時間制です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。

例： | 7時5分 → 0705
| 23時18分 → 2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。
指定時刻までに40通信以上が行われたときは、新しいものから40通信分のレポートをプリントします。
送信と受信に分けてプリントする場合は［送信/受信分離］を「ON」にします。

メモ
［管理設定］（設定／登録）の［ジョブ履歴の表示］を「OFF」に設定している場合、［ファクス通信管理レポート］は表示されません。 ［管理設定］（設定／登録）の［ジョブ履歴の表示］の設定を「OFF」から「ON」に変えた場合、次の設定が自動的に「OFF」になります。 40通信で自動プリント 指定時刻プリント プリント機能が使用できないことを示す「プリンターの点検が必要です。（担当サービスに連絡）」というメッセージが表示された場合、復旧後のファクス通信管理レポートには、最新40件までの通信履歴が印字されます。 ファクス通信管理レポートの詳細については、「ファクス通信管理レポート」を参照してください。

0ACY-0AE