モデムダイヤルインを有効にする
1本の電話回線に2つの電話番号を持たせ、2回線接続しているように使用できます。FAXボードの装着状態により、最大で4回線接続しているようにファクスを送受信できます。

メモ
モデムダイヤルインを利用するには、契約電話会社とダイヤルインの契約をする必要があります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［モデムダイヤルイン設定］を押す
4.
適用させる回線を［ON］→［OK］を押す
モデムダイヤルインを設定しない場合は［OFF］を押します。
表示される回線は、オプションの装着状況により次のようになります。

オプション非装着時： | 回線1
G3回線増設キット（2回線）追加時： | 回線1、回線2

メモ
設定変更は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源の入れかた」を参照してください。

0ACY-0AL