漢字の印字モードの一括指定（[FS] !）
2バイトコード文字（漢字）の印字モードや修飾モードなどをまとめて指定します。

JIS | FS ！［印字モード（1バイト）］
16進数 | 1Ch 21h［印字モード（1バイト）］

| ［印字モード（1バイト）］ 1バイトのビット0から7でそれぞれの印字モードを指定します。 半角漢字（ビット1）と上付き／下付き文字（ビット4）の印字を同時に指定すると半角漢字の指定は無効になります。

| 本制御命令による印字モードの設定は、ほかの制御命令に優先します。 なお、本制御命令で縦拡大および横幅拡大を同時に指定すると「文字の縦横2倍拡大指定FS W」と同じ印字結果になります。 アンダーラインの太さは、「漢字のアンダーラインの指定／解除FS －」で「2」を指定したときは2ドット幅（300 dpi）になります。

| 縦印字モードの指定（[FS] J） 横印字モードの指定（[FS] K） 半角漢字の指定（[FS] [SI]）I／半角漢字の解除（[FS] [DC2]） 文字の横幅拡大指定／解除（[ESC] W） 文字の縦横2倍拡大指定／解除（[FS] W） 上付き／下付き文字の指定（[FS] r） 漢字のアンダーラインの指定／解除（[FS] -）

0ACY-1XJ