専用命令

機能 | 書式
フォーム作成の制御命令
ユーザーページの登録（[ESX] 01h 00h 02h h） | ESX 01h 00h 02h h | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 68h
ユーザーページの登録終了（[ESX] 01h 00h 02h h e [NUL]） | ESX 01h 00h 02h h e NUL | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 65h 00h
LIPSの制御命令によるユーザーページの登録([ESX] 01h 00h 03h [SP]． [NUL]) | ESX 01h 00h 03h SP ’ | 1Bh 7Eh 01h 00h 03h 20h 27h
LIPSの制御命令によるユーザーページの登録終了（[ESX] 01h 00h 03h [SP]. [NUL]） | ESX 01h 00h 03h SP . NUL | 1Bh 7Eh 01h 00h 03h 20h 2Eh 00h
複写ページの登録（[ESX] 01h 00h 04h [SP] ?h） | ESX 01h 00h 04h SP ？ h | 1Bh 7Eh 01h 00h 04h 20h 3Fh 68h
複写ページの消去（[ESX] 01h 00h 04h [SP] ?r） | ESX 01h 00h 04h SP ？ r | 1Bh 7Eh 01h 00h 04h 20h 3Fh 72h
複写用紙のオーバーレイ印字開始（[ESX] 01h 00h 05h [SP] ?p） | ESX 01h 00h 05h SP ？ p | 1Bh 7Eh 01h 00h 05h 20h 3Fh 70h
複写用紙のオーバーレイ印字終了（[ESX] 01h 00h 03h [SP] ?z） | ESX 01h 00h 03h SP ？ z | 1Bh 7Eh 01h 00h 03h 20h 3Fh 7Ah
文字修飾の制御命令
強調印字の指定／解除（[ESX] 01h 00h 02h B） | ESX 01h 00h 02h B | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 42h
縦縮小文字の上付き／下付き指定（[ESX] 01h 00h 02h D） | ESX 01h 00h 02h D | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 44h
文字の拡大／縮小指定（[ESX] 01h 00h 03h E） | ESX 01h 00h 03h E | 1Bh 7Eh 01h 00h 03h 45h
文字ピッチの設定（[ESX] 01h 00h 02h H） | ESX 01h 00h 02h H | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 48h
漢字文字ピッチの1／2指定／解除（[ESX] 01h 00h 02h I） | ESX 01h 00h 02h I | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 49h
全文字印字（[ESX] 01h ･ ･ [SP] ? a） | ESX 01h ‥ SP ？ a | 1Bh 7Eh 01h ‥ 20h 3Fh 61h
マクロ機能の制御命令
マクロの登録（[ESX] 01h ･ ･ =） | ESX 01h ‥ ＝ | 1Bh 7Eh 01h ‥ 3Dh
マクロの実行（[ESX] 01h 00h 02h [） | ESX 01h 00h 02h［ | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 5Bh
マクロの削除（[ESX] 01h 00h 02h ]） | ESX 01h 00h 02h ］ | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 5Dh
マクロの追加登録（[ESX] 01h ･ ･ &） | ESX 01h ‥ & | 1Bh 7Eh 01h ‥ 26h
LIPSモード制御命令
LIPS-ヘキサ形式モードの開始（@ @ L ?） | ＠ ＠ L ？ | 40h 40h 4Ch 3Fh
そのほかの制御命令
ヘキサ形式データの設定（@ @ C ?） | ＠ ＠ C ？ | 40h 40h 43h 3Fh

IBM5577（日本語モード）の次の制御命令は無視されます。

機能 | 書式
ベル | BEL | 07h
両方向印字モード | ESC % B | 1Bh 25h 42h
片方向印字モード | ESC % U | 1Bh 25h 55h
高速モード設定 | ESC O | 1Bh 4Fh
ESX 0Eh 00h 01h 01h | 1Bh 7Eh 0Eh 00h 01h 01h
高速モード解除 | ESC P | 1Bh 50h
ESX 0Eh 00h 01h 02h | 1Bh 7Eh 0Eh 00h 01h 02h
二重印字モードの設定 | ESX 0Eh 00h 01h 19h | 1Bh 7Eh 0Eh 00h 01h 19h
二重印字モードの解除 | ESX 0Eh 00h 01h 1Ah | 1Bh 7Eh 0Eh 00h 01h 1Ah
用紙モードの切り替え | ESX 10h 00h 01h - - | 1Bh 7Eh 10h 00h 01h - -

0ACY-2RF