1バイトコード文字の登録（HDパイカ／エリート／コンデンスモード時）
HDパイカ／エリート／コンデンスモードの1バイトコード文字を登録します。

JIS | ESC［登録モード（1バイト）］<登録コード（1バイト）> （登録パターンデータ）
16進数 | 1Bh 6Ch［登録モード（1バイト）］ <登録コード（1バイト）> （登録パターンデータ）

| ［登録モード（1バイト）］ <登録コード（1バイト）> （登録パターンデータ）
| カタカナまたはひらがなのモードで、文字を登録するコードの範囲、および文字パターンデータの量は次のとおりです。
文字種 | 値 | 内容 | 登録コード | パターンデータ量
カタカナ | 1 | HDパイカ | 21h～FFh | 54バイト
2 | HDパイカ | 54バイト
3 | エリート | 45バイト
4 | コンデンス | 42バイト
ひらがな | A | HDパイカ | 54バイト
B | HDパイカ | 54バイト
C | エリート | 45バイト
D | コンデンス | 42バイト
| 登録する1文字分の文字パターンデータは16進数で指定します。

| HDパイカでは、54バイトのパターンデータを読み込みますが、最初の48バイトだけを有効データとして受け取り、残りの6バイトは無視します。 エリート／コンデンス文字の登録では、文字パターンデータはすべて有効です。HDパイカでの登録文字パターンデータと印字結果は次のようになります。

| 1バイトコード文字の登録（プロポーショナルモード時） ESC

0ACY-302