機能制限モードを使用する
フィニッシャーのシフト（ずらし）やホチキスを設定してプリントするときに何度も失敗する場合は、フィニッシャーのシフト（ずらし）やホチキスの機能を一時的に使用しないように設定できます。
また、サービスコール画面から一時的な処置として機能制限モードを設定した場合も、本設定を「OFF」にすることで機能制限を解除できます。ただし、エラーの原因が解決されていない場合は、再びサービスコールが表示されます。（→サービスコール表示）
この機能を使用するために必要なオプションの詳細については、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機能制限モード］を押す
3.
［ON］→［OK］を押す
機能制限モードを使用しないときは、［OFF］を押します。

メモ
設定変更は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0ACY-3EH