機器情報の配信先の登録／削除／プリント
機器情報の配信先を登録／削除／プリントします。
機器情報の配信先を登録する
機器情報の配信先の設定状況を確認する
機器情報の配信先を削除する
機器情報の配信先をプリントする
機器情報の配信先を登録する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<配信側設定>の［配信先の登録］を押す→配信先を登録
手動で登録する場合：
自動検索で登録する場合：
手動で登録する場合：
［登録］を押す
IPアドレスまたはFQDN（example.organization.company.comのような形式）を入力→［OK］を押す

メモ
文字を入力する方法は、「タッチパネルディスプレーから文字を入力する」を参照してください。 登録する配信先が次の場合、「登録するデバイスの詳細情報が取得できませんでした。配信先として登録しますか?」というメッセージが表示されます。［はい］を押すと、詳細情報の「配信が可能なもの」が空欄で登録されます。 電源が切れた状態になっている ネットワークに接続されていない 使用鍵設定をしていない ［機能毎受信制限］がすべて「ON」に設定されている ［環境設定］（設定／登録）の［HTTPを使用］が「OFF」に設定されている

自動検索で登録する場合：
［自動検索/登録］を押す
［自動検索開始］を押す
検索結果をホスト名で表示する場合は、［ホスト名表示］を押します。
検索の深さ（ルーター）を設定する場合は、［－］［＋］を押します。

メモ
検索時にはSLPプロトコルを使用しているため、ルーターの設定がSLPプロトコルの通過を禁止している場合は、検索の深さを増やしても検索範囲は広がりません。 検索する配信先が次の場合は、検索できません。 電源が切れた状態になっている ネットワークに接続されていない 使用鍵設定をしていない ［機能毎受信制限］がすべて「ON」に設定されている ［環境設定］（設定／登録）の［HTTPを使用］が「OFF」に設定されている

登録する配信先を選択→［OK］を押す
配信先をすべて選択するには、［全選択］を押します。（配信先を選択しているときは、［選択解除］に変わります。）

メモ
選択した配信先を解除する場合は、もう一度配信先を選択してチェックマークを外します。 配信先の選択をすべて解除するには、［選択解除］を押します。（このとき［選択解除］は、［全選択］に変わります。）

4.
［OK］→［OK］を押す
機器情報の配信先の設定状況を確認する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<配信側設定>の［配信先の登録］を押す→確認する配信先を選択→［詳細情報］を押す
詳細情報を確認します。
4.
［OK］→［OK］→［OK］を押す
配信先の機能毎受信制限の設定を変更した場合などは、［情報の取得］を押して、情報を更新します。

メモ
確認する配信先が次の場合、詳細情報の「配信可能なもの」が空欄で表示されます。 電源が切れた状態になっている ネットワークに接続されていない 使用鍵設定をしていない ［機能毎受信制限］がすべて「ON」に設定されている ［環境設定］（設定／登録）の［HTTPを使用］が「OFF」に設定されている

機器情報の配信先を削除する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<配信側設定>の［配信先の登録］を押す→削除する配信先を選択→［削除］を押す
配信先をすべて選択するには、［全選択］を押します。（配信先を選択しているときは、［選択解除］に変わります。）

メモ
選択した配信先を解除する場合は、もう一度配信先を選択してチェックマークを外します。 配信先の選択をすべて解除するには、［選択解除］を押します。（このとき［選択解除］は、［全選択］に変わります。）
配信先の選択をすべて解除するには、［選択解除］を押します。（このとき［選択解除］は、［全選択］に変わります。）

4.
［はい］→［OK］→［OK］を押す
機器情報の配信先をプリントする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<配信側設定>の［配信先の登録］→［リストプリント］を押す

メモ
［ファンクション設定］（設定／登録）の、［用紙カセット自動選択のON/OFF］の［その他］で「ON」に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4Rの普通紙、再生紙、薄紙または色紙がセットされているときにリストをプリントできます。ただし、［ファンクション設定］（設定／登録）の［用紙カセット自動選択のON/OFF］で、［コピー］の［用紙の種類を考慮する］が「ON」に設定されている場合は、色紙に設定されている給紙箇所からはプリントできません。（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する）

4.
［はい］→［OK］→［OK］を押す

メモ
配信先は、100 件まで登録できます。 機器情報配信先リストの詳細については、「機器情報配信先リスト」を参照してください。

0ACY-3E8