文字の拡大指定
1バイトコード文字および2バイトコード文字の縦横の倍率を指定して拡大印字します。

JIS | ESC e <縦の倍率（1バイト）> <横の倍率（1バイト）>
16進数 | 1Bh 65h <縦の倍率（1バイト）> <横の倍率（1バイト）>

| <縦の倍率（1バイト）> <横の倍率（1バイト）>
| 縦方向および横方向の倍率を指定します。
範囲 | ：1，2，3，4，6，8

| たとえば、縦横の倍率を組み合わせると次のような拡大が行われます。
縦の値 | 横の値 | 倍率（縦×横） | 印字例
1 | 1 | 1×1 |
1 | 2 | 1×2 |
2 | 1 | 2×1 |
2 | 2 | 2×2 |
| 縦方向を2倍に拡大した場合、文字のベースライン位置は1行分だけ下がり、文字の下端が揃って印字されます。

| PC-PR201／80Aでは縦拡大印字時に次の問題が生じます。
| n／120インチ改行幅の設定命令を使って、18／120インチより改行幅をせまく設定した場合、縦拡大文字が正常に印字されません。これに対し、本エミュレーションモードでは、設定された改行幅で縦拡大印字が正しく行われます。
| 用紙の下端付近で縦拡大文字を印字するとき、残りの行数（最小改行単位）が拡大文字の高さに満たない場合、文字の上半分と下半分が分断されます。これに対し、本エミュレーションモードでは、文字のベースラインがボトム位置を越えると自動的に改ページし、残りの改行が行われて印字されます。ただし、この場合、印字データが有効印字領域の上端を越えている場合は印字しません。
| 行バッファーがいっぱいになったとき、この行に縦拡大文字があると自動的に1行改行されるため垂直位置がずれてしまいます。本エミュレーションモードでも同様の現象がおきますが、行バッファーがいっぱいになるタイミングが異なるため印字結果も異なります。

| 「印字領域と印字動作」

0ACY-306