マクロの登録（[ESX] 01h ･ ･ =）
指定したマクロ番号にマクロデータを登録します。

JIS | ESX 01h<バイト数（2バイト）>＝<マクロ番号（1バイト）>（マクロデータ）
16進数 | 1Bh 7Eh 01h<バイト数（2バイト）>3Dh<マクロ番号（1バイト）>（マクロデータ）

| <バイト数（2バイト）>
| 登録するマクロデータのバイト数+2バイトを指定します。
範囲： | 00h 02h～FFh FFh（2～65535）
| <マクロ番号（3バイト）>
| マクロ番号を指定します。
範囲： | 00h～FFh（000～255）
| （マクロデータ）
| 指定したバイト数のマクロデータを送ります。

| 本制御命令はI75モードで有効です。 登録したマクロデータをジョブが終わったときに削除するか、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの電源をオフにするまで登録しておくかを、メニューの「登録レベル」で選択できます。 「プリンターのリセット処理 ESX 01h 00h 00h」を受信した場合に、特定のマクロを自動実行させるスタートアップマクロを使用することもできます。

| 「マクロ機能」 「マクロ機能を設定する（スタートアップマクロ）」

0ACY-2S4