原稿／画像の位置を移動してコピーする（移動）
原稿全体をセンターやコーナーなど、用紙の任意の位置に移動してコピーできます。
センター／コーナーに移動してコピーする
テンキーで入力した位置に移動してコピーする
センター／コーナーに移動してコピーする
原稿全体をセンターやコーナーなどの定位置に移動してコピーします。

|  | センター移動コピー | コーナー移動コピー

1.
［コピー］を押す
2.
［その他の機能］→［移動］を押す
3.
［場所で指定］→［次へ］を押す
4.
移動する位置を選択→［OK］→［閉じる］を押す
上向きの原稿がコピー用紙の中央に位置している状態にありますので、移動させたい方向に位置を移動させてください。
テンキーで入力した位置に移動してコピーする
原稿全体を ～ （テンキー）で入力した位置に移動してコピーします。オモテ面、ウラ面の移動先を別べつに設定することもできます。
1.
［コピー］を押す
2.
［テンキーで指定］→［移動］を押す
3.
［テンキーで指定］→［次へ］を押す
4.
<オモテ面>または<ウラ面>の［設定］を押す
<ウラ面>の設定で［オモテ面と同じ］を選択すると、<オモテ面>で設定した設定値を設定します。［オモテ面と反対］を選択すると左右の設定を反転して設定します。
5.
移動する幅を ～ （テンキー）で入力
移動する方向を選択
移動する幅を入力
［OK］を押す

メモ
入力した値を変更するときは、方向を選択して ～ （テンキー）で入力しなおしてください。 ウラ面の移動先は、［オモテ面と同じ］または［オモテ面と反対］のキーを選択して設定することもできます。 例： オモテ面の移動先を左50 mm、上100 mm に設定したとき ［オモテ面と同じ］を選択：左50 mm、上100 mm ［オモテ面と反対］を選択：右50 mm、上100 mm

例：ななめ方向に上10mm、右15mm移動する：
上側のを押す
テンキーで10を入力
右側のを押す
テンキーで15を入力
6.
［OK］→［閉じる］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 ［場所で指定］では、原稿と用紙のサイズが同じで、倍率が100%（等倍）のとき、画像は移動しません。 ［テンキーで指定］は、原稿／画像と用紙のサイズ、移動量によっては画像が用紙からはみ出すことがあります。

0ACY-0L0