一括インポートが可能な項目一覧表
一括インポートには次の3つのケースが考えられます。
ケースA:
本製品に一括インポートする場合（本製品にバックアップ用の設定情報を戻す場合）
ケースB:
imageRUNNER ADVANCE C2230F/C2220/C2220F/C2218F-Vシリーズに一括インポートする場合
ケースC:
imageRUNNER ADVANCE C2230F/C2220/C2220F/C2218F-Vシリーズ以外で本機能に対応している機種に一括インポートする場合

重要
ケースCの場合、インポート先の機種によっては、一括インポートができない場合があります。詳しくはサービス担当者にお問い合わせください。

それぞれのケースで、一括インポートできる設定情報は次のとおりです。
詳細は各表をご参照ください。
設定／登録の項目は目的別にグルーピングされ、階層構成になっています。下位の項目をすべて一括インポートできる場合は、上位の項目名称のみを記載しています。
設定/登録の基本情報
ボックス設定
部門別ID管理設定
メインメニュー設定
よく使う設定
アドレス帳
転送設定
カスタムメニュー設定
用紙種類の管理設定
ウェブブラウザー

重要
ケースB、Cでは以下の場合に、一括インポートを実施してもインポートされない設定値がある可能性があります。 オプション装着時に表示される設定情報について、インポート先に該当するオプションが装着されていない。

設定/登録の基本情報

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
用紙設定 | 用紙の設定 | ○ | ○ | ×
ユーザー設定サイズの登録 | ○ | ○ | ×
表示設定 | 起動/復帰後に表示する画面 | ○ | ○ | ○
デフォルト画面の変更(状況確認/中止) | ○ | ○ | ○
ファクスファンクションの表示 | ○ | ○ | ○
保存先の表示設定 | ○ | ○ | ○
表示言語/キーボードの切替のON/OFF | ○ | ○ | ○
表示言語/キーボードの切替 | ○ | ○ | ○
キーボードのシフトロックを使用 | ○ | ○ | ○
用紙残量メッセージ表示 | ○ | ○ | ○
部数/待ち時間の状況表示 | ○ | ○ | ○
原稿読み取り部の清掃表示 | ○ | ○ | ○
用紙種類選択画面の優先表示 | ○ | ○ | ○
mm/インチ入力の切替 | ○ | ○ | ○
ID/ユーザー名表示のON/OFF | ○ | ○ | ○
トナー残量警告表示のON/OFF | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
タイマー/電力設定 | 日付/時刻設定 | ○ | ○ | ○
時刻の形式 | ○ | ○ | ○
主電源ON時の高速起動 | ○ | ○ | ○
オートクリア移行時間 | ○ | ○ | ○
オートクリア移行時間の制限 | ○ | ○ | ○
オートクリア後の機能 | ○ | ○ | ○
オートスリープ移行時間 | ○ | ○ | ○
スリープ時の消費電力 | ○ | ○ | ○
オートスリープ時刻の設定 | ○ | ○ | ○
スリープ復帰時刻の設定 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
ネットワーク | ネットワークの設定変更/接続の確認表示 | ○ | ○ | ○
TCP/IP設定
IPv4設定 | IPv4を使用 | ○ | ○ | ○
IPアドレス設定
IPアドレス | ○ | × | ×
サブネットマスク | ○ | ○ | ○
ゲートウェイアドレス | ○ | ○ | ○
DHCPのON/OFF | ○ | ○ | ○
RARPのON/OFF | ○ | ○ | ○
BOOTPのON/OFF | ○ | ○ | ○
DHCPオプション設定 | ○ | ○ | ○
IPv6設定 | IPv6を使用 | ○ | ○ | ○
ステートレスアドレス設定 | ○ | ○ | ○
手動アドレス設定 | ○ | × | ×
DHCPv6を使用 | ○ | ○ | ○
DNS設定 | DNSサーバーアドレス設定 | ○ | ○ | ○
DNSのホスト名/ドメイン名設定 | ○ | × | ×
DNSの動的更新設定 | ○ | ○ | ○
WINS設定 | ○ | ○ | ○
LPD印刷の設定 | ○ | ○ | ○
RAW印刷の設定 | ○ | ○ | ○
SNTP設定 | ○ | ○ | ○
FTP印刷の設定 | ○ | ○ | ○
WSD設定 | ○ | ○ | ○
FTPのPASVモードを使用 | ○ | ○ | ○
BMLinkS設定 | ○ | ○ | ○
マルチキャスト探索設定 | ○ | ○ | ○
HTTPを使用 | ○ | ○ | ○
プロキシー設定 | ○ | ○ | ○
NetWare設定 | ○ | ○ | ○
AppleTalk設定 | ○ | × | ×
SMBサーバー設定 | ○ | × | ×
SNMP設定 | ○ | ○ | ○
専用ポート設定 | ○ | ○ | ○
スプール機能を使用 | ○ | ○ | ○
起動時間の設定 | ○ | ○ | ○
Ethernetドライバー設定 | ○ | ○ | ○
ファイアウォール設定 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
外部インターフェイス | USB設定 | ○ | ○ | ○
アクセシビリティー | キーリピート設定 | ○ | ○ | ○
画面色反転 | ○ | ○ | ○
調整/メンテナンス
画質調整 | 濃度補正 | ○ | ○ | ○
フルカラー時の鮮やかさ設定 | ○ | × | ×
ズーム微調整 | ○ | × | ×

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
共通 | 給紙動作 | ○ | ○ | ×
印刷動作
カラー自動判定白黒時の文字/写真優先 | ○ | ○ | ×
レポート出力のデフォルト設定 | ○ | ○ | ○
ページ印字/スタンプの文字列登録 | ○ | ○ | ○
部数印字拡張の設定 | ○ | ○ | ○
地紋印字 | 強制地紋印字 | ○ | ○ | ○
プリンタードライバー地紋印字 | ○ | ○ | ○
文字/背景のコントラスト調整
相対コントラスト値 | ○ | × | ×
基準値の設定 | ○ | × | ×
潜像部の濃度 | ○ | × | ×
スキャン動作
LTRR/STMT原稿の区別 | ○ | ○ | ×
リモートスキャン時のガンマ値 | ○ | ○ | ×
自動オンライン移行 | ○ | ○ | ○
自動オフライン移行 | ○ | ○ | ○
ファイル生成
高圧縮時の画質レベル | ○ | ○ | ○
OCR(文字認識)設定 | ○ | ○ | ○
アウトライン設定 | ○ | ○ | ○
OOXML設定 | ○ | ○ | ○
PDFの下限バージョン指定 | ○ | ○ | ○
PDFをPDF/A準拠にする | ○ | ○ | ○
PDFをWeb表示用に最適化 | ○ | ○ | ○
暗号化PDFの256-bit AES設定 | ○ | ○ | ○
タイムスタンプ設定 | 基本設定
サーバーアドレス | ○ | ○ | ○
ライセンスファイルの削除 | ○ | × | ×
ライセンスファイルのパスワード | ○ | × | ×
使用制限 | ○ | ○ | ○
Rights Managementサーバー設定 | ○ | ○ | ○
認証方式設定 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
コピー | 自動ソート | ○ | ○ | ×
オートタテヨコ回転 | ○ | ○ | ○
コピーのカラー選択設定 | ○ | ○ | ○
送信 | 共通設定 | ○ | ○ | ○
Eメール/I ファクス設定 | ○ | ○ | ○
ファクス設定 | ○ | ○ | ○
受信/転送 | 共通設定 | ○ | ○ | ○
ファクス設定 | ○ | ○ | ○
ファイル保存/利用 | ネットワーク設定 | ○ | ○ | ○
メモリーメディア設定 | ○ | ○ | ○
セキュアプリント | 簡易認証設定 | ○ | ○ | ○
暗号化セキュアプリントジョブのみ受付 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
宛先設定
アドレス帳のデフォルト表示の変更 | ○ | ○ | ○
アドレス帳の暗証番号 | ○ | ○ | ○
アドレス帳のアクセス番号管理 | ○ | ○ | ○
アドレス帳エクスポートの対象にパスワードを含める | ○ | ○ | ○
LDAPサーバーの登録 | ○ | ○ | ×
LDAPサーバー使用時の自動検索 | ○ | ○ | ○
LDAP検索属性の登録/編集 | ○ | ○ | ×
リモートアドレス帳取得設定 | アドレス帳を取得 | ○ | ○ | ○
リモートアドレス帳サーバーアドレス | ○ | ○ | ○
通信タイムアウト | ○ | ○ | ○
ファクス送信回線を自動選択に補正 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
管理設定
デバイス管理 | デバイス情報の設定 | ○ | × | ×
機器情報配信の設定
配信先の登録 | ○ | ○ | ×
自動配信設定 | ○ | ○ | ×
配信元による受信制限 | ○ | ○ | ○
機能毎受信制限 | ○ | ○ | ○
レポート設定 | ○ | ○ | ○
認証前のジョブ状況の表示 | ○ | ○ | ○
ジョブ履歴の表示 | ○ | ○ | ○
暗号方式をFIPS 140-2準拠にする | ○ | ○ | ○
ライセンス/その他 | リモートUIのON/OFF | ○ | ○ | ○
一般ユーザーのアクセス | ○ | ○ | ○
アクセス暗証番号 | ○ | ○ | ○
データ管理 | データ完全消去設定 | ○ | ○ | ○

ボックス設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
受信/転送 | ファクスボックスの設定/登録 | ○ | ○ | ○
システムボックス暗証番号 | ○ | ○ | ○

部門別ID管理設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
管理設定
ユーザー管理 | システム管理者情報の設定 | ○ | ○ | ○
部門別ID管理
暗証番号の登録 | ○ | ○ | ○

メインメニュー設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
メインメニュー設定
設定ファイル | ○ | ○ | ○

よく使う設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
コピー | よく使う設定の登録/編集 | ○ | ○ | ×
デフォルト設定の変更 | ○ | ○ | ×
「その他の機能」のショートカット登録（シンプルコピー使用時） | ○ | ○ | ×
「その他の機能」のショートカット登録（クイックコピー使用時） | ○ | ○ | ×
送信 | 共通設定 | ○ | ○ | ○
ファクス設定 | ○ | ○ | ○
ファイル保存/利用 | 共通設定 | ○ | ○ | ×
コピー画面
カラー調整（その他の機能） | ○ | ○ | ×

アドレス帳

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
宛先設定
宛先の登録 | ○ | ○ | ○
宛先表の名称変更 | ○ | ○ | ○
ワンタッチの登録 | ○ | ○ | ○

転送設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
受信/転送 | 共通設定 | ○ | ○* | ○*

* 転送先にリモートアドレス帳の宛先を指定している場合、その転送先情報はインポートされません。しかし、エクスポート元の機体とインポート先の機体で同じリモートアドレス帳を使用していれば、インポート先でも同じ転送設定を使用することができます。リモートアドレス帳について詳しくは、「リモートアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（リモート））」を参照してください。
カスタムメニュー設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
カスタムメニュー
ボタンファイル | ○ | ○ | ×

MEAPアプリケーションの設定情報

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
Workflow Composer
フローデータファイル | ○ | ○ | ○
動作設定ファイル | ○ | ○ | ○
MEAPユーザー設定情報
データファイル | ○ | ○ | ○
MEAPアプリケーション設定情報
データファイル | ○ | ○ | ○

用紙種類の管理設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
用紙設定 | 用紙種類の管理設定（ユーザー設定用紙） | ○ | ○ | ○

ウェブブラウザー

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ウェブブラウザー
お気に入り | ○ | ○ | ○
仕様設定 | ○ | ○ | ○

重要
インポートする機器の、「ショートカットボタン」もしくは「起動/復帰後に表示する画面」に、ウェブブラウザーのお気に入りを登録している場合、「ウェブブラウザー設定」のインポートによって、これらの登録情報が変更されます。

0ACY-36K