ナンバーディスプレイを有効にする
ナンバーディスプレイによって通知された相手先電話番号が、ジョブ状況画面やジョブ履歴画面に表示されたり転送条件との照合に使われます。

メモ
ナンバーディスプレイを利用するには、契約電話会社と別途契約をする必要があります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［ファクス設定］を押す
3.
［ナンバーディスプレイ設定］を押す
4.
有効にする回線を［ON］にする
表示される回線は、オプションの装着状況により次のようになります。

オプション非装着時： | 回線1
G3回線増設キット（2回線）追加時： | 回線1、回線2

メモ
設定変更は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源の入れかた」を参照してください。

メモ
発信者番号は、FAX手順信号（TSI）でも通知されます。転送条件との照合にどちらを使用するかを［ファンクション設定］（設定／登録）の［転送設定］にある<転送条件設定>で選択できます。

0ACY-0CU