設定情報を一括で読み込む（一括インポート）
一括エクスポートで保存したデバイス情報をインポートします。
一括インポートは、同じ機種の異なる機体や別の機種の機体に対しても行えます。
一括インポートの条件については「一括インポートが可能な項目一覧表」を参照してください。

重要
一括インポートする場合、部門別ID管理設定が含まれているとシステム管理者情報(IDやパスワード）が上書きされます。インポート後、ログインする際にはエクスポート元のシステム管理者情報が必要となりますので、一括エクスポートする前にあらかじめご確認ください。 以下の場合は、一括インポートできません。 ジョブ実行中／待機中（送信、転送、ファクス受信、Iファクス受信、レポートプリント、タイマーで設定された各種機能） 個別インポート/エクスポート実行中 他のimageRUNNER ADVANCEからアドレス帳をリモート参照中 機器情報配信中 エラー発生中

1.
［設定/登録］をクリック→＜管理設定＞の［データ管理］を選択
2.
＜一括インポート/エクスポート＞の［インポート］をクリック
3.
［参照］をクリックして、読み込むファイルの場所を指定
4.
［復号化パスワード］に暗号化されたファイルをインポートするためのパスワードを入力
5.
［インポート開始］をクリック

重要
一括インポートした設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。また、インポート後は、本製品の主電源スイッチを入れなおすまでリモートUIからの操作を行うことができません。インポートを実行したあと、一度本製品の主電源を切り、もう一度電源スイッチを入れなおしてください。（→主電源と節電キーについて）

メモ
インポートの操作は、他のジョブが実行されていない状態で行ってください。 電源の入れかた／切りかたは、「お使いになる前に」を参照してください。

0ACY-36J