逆方向改行モードの設定
改行方向を逆方向（上方向）に設定します。

JIS | ESC r
16進数 | 1Bh 72h

| 本制御命令は、順方向改行モードを設定するまで有効です。 カット紙のページフォーマット（Fmode 1, 2, 7, 8）では、本制御命令は無視されます。本エミュレーションモードでは、ページの上端およびTOF行を超えての逆方向改行はできません。ページ上端を超える場合と、TOF行を超える場合の動作は次のようになります。
ページの上端を超える場合
逆方向改行モード時、図のように現在印字位置がA点にあるとき、垂直タブの実行 VT を行っても前ページのB点には戻れず、B’点に移動します。 また、C点で改ページ FF を実行すると、現在印字位置は次ページのTOF行に移動します。したがって、逆方向の改ページ FF 指定は、順方向と同じ動作になります。
TOF行を超える場合
逆方向改行モード時、図のように現在印字位置がA点にあるとき、垂直タブの実行 VT を行ってもTOF行を超えたB点には戻れず、B’点に移動します。また、現在印字位置がC点にあり、改行ピッチがqのときに改行を実行すると、D点ではなくD’点（TOF行）に移動します。

| 順方向改行モードの設定 ESC f

0ACY-31C