シンボルモード命令（SM）
プロット命令によって指定された座標点に、現在選択されている文字セットの文字（シンボル）を描きます。

JIS | SM《シンボル（ASC）》；
16進数 | 53h 4Dh《シンボル（ASC）》3Bh

| 《シンボル（ASC）》
| 座標点にプロットする文字を指定します。 パラメータを省略すると、シンボルモードが解除されます。また、「；」（3Bh）、SP （32h）および制御コードを指定するとシンボルモードは解除されます。

| 本命令は、「ペン移動命令（絶対座標）PA」、「ペン移動命令（相対座標）PR」、およびパラメータ付きの「ペン上げ命令PU」、「ペン下げ命令PD」と共に使用し、それぞれの線分の端点を基準（中心）として文字をプロットします。 文字の大きさ、方向、傾きは、文字サイズ指定命令（絶対値／相対値）SI／SR、斜体文字命令SL、絶対値／相対値による文字方向設定命令DI／DRによって指定できます。

0ACY-2AA