JAN、EAN、UPCの印刷サンプル例
文字セットの切り換え方法による印刷サンプル

| LIPSモードで、文字セットの切り換えによる方法でJAN13桁のバーコードとOCR＿B文字でコード番号を印刷する場合。（メインプログラムは「VC＋＋用共通サンプルメインプログラム」を参照）

サンプルプログラム（VC＋＋）

| LIPSモードで、文字セットの切り換えによる方法でJAN13桁のバーコードとOCR＿B文字でコード番号を印刷する場合。

サンプルプログラム（BASIC）

| ESC／Pのエミュレーションモードで、3ドットモジュール、高さ100ドットの文字コードの切り換えによる方法でJAN13桁のバーコードとOCR＿B文字でコード番号を印刷する場合。

重要
LIPSモードのユーザーページ機能を使用する場合には、パネルから[ESC/P設定]-[その他]-[HEX-LIPS機能]の設定で"有効"を選択しておく必要があります。

サンプルプログラム（BASIC）

文字コードの置換による印刷サンプル

| LIPSモードで、文字コードの置換による方法でJAN13桁のバーコードとOCR＿B文字でコード番号を印刷する場合。（メインプログラムは「VC＋＋用共通サンプルメインプログラム」を参照）

サンプルプログラム（VC＋＋）

| LIPSモードで、文字コードの置換による方法でJAN13桁のバーコードとOCR＿B文字でコード番号を印刷する場合。

サンプルプログラム（BASIC）

| ESC／Pのエミュレーションモードで、3ドットモジュール、高さ100ドットの文字コードの置換による方法でJAN13桁のバーコードとOCR＿B文字でコード番号を印刷する場合。

重要
LIPSモードのユーザーページ機能を使用する場合には、パネルから[ESC/P設定]-[その他]-[HEX-LIPS機能]の設定で"有効"を選択しておく必要があります。

サンプルプログラム（BASIC）

0ACY-1JK