リモートアドレス帳の取得設定
ネットワーク上で公開されている他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドレス帳（リモートアドレス帳）を本製品から参照するための設定をします。
アドレス帳を取得
リモートアドレス帳を使用します。
リモートアドレス帳サーバーアドレス
リモートアドレス帳を公開するimageRUNNER ADVANCEシリーズ（リモートアドレス帳サーバー）のIPアドレスまたはホスト名を指定します。
IPアドレスを指定する場合は、IPv4（Internet Protocol Version 4）アドレスとIPv6（Internet Protocol Version 6）アドレスの登録ができます。
通信タイムアウト
通信タイムアウトの時間を設定しておくと、設定時間が経過した場合に、リモートアドレス帳サーバーから応答がないときは、取得を中止します。
ファクス送信回線を自動選択に補正
リモートアドレス帳から取得したファクスの宛先に送信する場合、宛先に登録された送信回線を無効にして、自動で選択します。
リモートアドレス帳を取得する
リモートアドレス帳サーバーアドレスを指定する
通信タイムアウトを設定する
ファクス送信回線を自動選択に補正する
0ACY-0F1