ANK文字の印字モードの一括指定（[ESC] !）
1バイトコード文字（ANK文字）の文字ピッチや修飾モードなどをまとめて指定します。

JIS | ESC ！［印字モード（1バイト）］
16進数 | 1Bh 21h［印字モード（1バイト）］

| ［印字モード（1バイト）］ 1バイトのビット0から7でそれぞれの印字モードを指定します。 なお、ビット1で「0」（プロポーショナルピッチの解除）が設定された場合に、ビット0は有効になります。

| 本制御命令による印字モードの設定は、ほかの制御命令よりも優先します。

| 文字ピッチの指定（10cpi）（[ESC] P）／文字ピッチの指定（12cpi）（[ESC] M） プロポーショナルピッチの指定／解除（[ESC] p） 文字の横幅縮小指定（[SI]） ／文字の横幅縮小解除（[DC2]） 強調印字の指定（[ESC] E）／強調印字の解除（[ESC] F） 二重印字の指定（[ESC] G） ／二重印字の解除（[ESC] H） 文字の横幅拡大指定／解除（[ESC] W） イタリックの指定（[ESC] 4） ／イタリックの解除（[ESC] 5） ANK文字のアンダーラインの指定／解除（[ESC] -）

0ACY-1UU