本製品を高速起動する
本機能を設定すると、主電源スイッチを入れてから画面操作可能ならびにスキャン可能になるまでの時間を短縮できます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［タイマー/電力設定］→［主電源ON時の高速起動］を押す
3.
［ON］→［OK］を押す
高速起動を行わない場合は［OFF］を押します。

重要
本機能を設定していても、次の場合は高速起動は行われません。 以下のネットワーク設定のいずれかが「ON」になっている場合 RARP BOOTP IPsec IPv6 NetWare AppleTalk 以下の状態で本製品の電源を切った場合の次回の電源投入時 高速起動してから110時間以上経過 ジョブ実行中 予約ジョブあり 電話回線の使用直後 データのバックアップ中 ネットワーク経由で本製品にアクセス中 再起動を必要とする設定変更後 エラー発生中 機能制限モード使用中 本製品の電源を切った後、コンセントから電源コードを抜いた場合 高速起動に対応していないMEAPアプリケーションをインストールしている場合 本製品の電源を切ってから、約20秒以内に電源を入れなおした場合 リモートUIから本製品の電源を切った場合の次回の電源投入時

メモ
高速起動を設定すると、主電源を入れたとき／切ったときにブザーが鳴ります。 使用状況により高速起動されない場合は、ブザーは鳴りません。 主電源を切ったときにブザーが鳴るのは、（音量調整）の［スリープ移行音］を「ON」に設定している場合のみです。

0ACY-062