塗りつぶし選択命令（FT）
指定された図形を塗りつぶすときの塗りつぶし方法を選択します。

JIS | FT《種類（i）《，間隔（sd）《，角度（sd）》》》；
16進数 | 46h 54h《種類（i）《2Ch 間隔（sd）《2Ch 角度（sd）》》》3Bh

| 《種類（i）》
| 領域の塗りつぶし方法を選択します。
値 | 設定内容 |
1 | 双方向塗りつぶし |
2 | 単方向塗りつぶし |
3 | ハッチング |
4 | クロスハッチング |
10 | 双方向ユーザー指定タイプ |
11 | 単方向ユーザー指定タイプ |
省略値： | 1
| 《間隔（sd）》
| ハッチングおよびクロスハッチングの平行線の間隔を指定します。 間隔を指定する座標系は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットになります。
省略値： | スケーリングポイントP1、P2の対角の距離の1％
| ただし、間隔0のときはPT命令によるペンの太さになります。
| 《角度（i）》
| 塗りつぶしを行う線の角度を指定します。
指定範囲： | 水平線から反時計方向の角度
省略値： | 0度
| 0度では水平線、90度では垂直線となります。 双方向／単方向塗りつぶしでは無効になります。

| 「種類」で双方向塗りつぶし「1」を選択した場合、「線の種類選択命令LT」で直線以外の線種が設定されているときは単方向塗りつぶし「2」になります。

0ACY-290