ページ長の設定（インチ単位）（[ESC] C [NUL]）
ページ長をインチ数で設定します。

JIS | ESC C NUL <インチ数（1バイト）>
16進数 | 1Bh 43h 00h <インチ数（1バイト）>

| <インチ数（1バイト）> 現在の印字位置を先頭行（TOF行）として、ページ長をインチ数で指定します。
単位： | インチ
範囲： | 1～22（01h～16h）

| 本エミュレーションモードでは、ページフォーマットの種類によって、本制御命令で設定したページ長が次のように扱われます。 Fmode 1, 2およびFmode 7, 8（標準領域モード）：カット紙のページ長 Fmode 3, 4, 6（標準／ワイド領域モード）およびFmode 7, 8（ワイド領域モード）：連続用紙のページ長

| ページ長の設定が用紙サイズを越えた場合、本制御命令は無視されます。 また、ミシン目スキップ行数が設定されている場合、スキップ行数が解除されます。

| 「ページ長の設定（行単位）（[ESC] C）」 「連続用紙のページ長を設定する（連続用紙長）」 「カット紙のページ長を設定する（単票用紙長）」

0ACY-1WE