リモートUIを使用する
リモートUI を使用して本体の設定や操作を可能にします。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ライセンス/その他］→［リモートUIのON/OFF］を押す
3.
［ON］を押す→各項目を設定
システム管理暗証番号の変更を促す画面が表示された場合は、「システム管理者情報を設定する」の手順に従って暗証番号を変更したあと、本機能をONに設定してください。
リモートUIからの設定を無効にするときは、［OFF］→［OK］を押します。
SSL通信を使用するときは、<SSLを使用>の［ON］を押します。
URLを指定してプリントするときは、<参照印刷を使用>の［ON］を押します。

メモ
<SSLを使用>を「ON」にするには、［環境設定］（設定／登録）で、あらかじめ使用鍵設定を行う必要があります。（→SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定） <SSLを使用>の設定変更は、［管理設定］（設定／登録）にある［MEAP設定］の［SSLを使用］にも適用されます。（→MEAPの設定をする）

ログインサービスがDefault Authenticationで、［部門別ID管理］を設定せず、システム管理部門IDを設定している場合：
各項目を設定したあと、［次へ］を押す
一般ユーザーのアクセスについて各項目を設定→［OK］を押す
一般ユーザーのアクセスを許可する場合は［許可する］、許可しない場合は［許可しない］を押します。
［許可する］を押した際、暗証番号を設定する場合は［アクセス暗証番号］を押して暗証番号を設定します。
上記以外の場合：
各項目を設定したあと、［OK］を押す

メモ
リモートUIの詳しい内容については、「リモートUI」を参照してください。 設定変更は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0ACY-3EJ