SSL暗号化通信の設定
SMSは、SSL暗号化通信で使用します。SMSを使用するには、事前に鍵ペアとサーバー証明書を使用鍵として設定する必要があります。本製品にはプリインストール済みの鍵ペアとサーバー証明書が登録されています。

メモ
使用鍵を設定せずにSMSにアクセスすると、「HTTP 500内部サーバーエラー」が表示され、ログインできません。 SMSは［管理設定］（設定／登録）にある［MEAP設定］の［SSLを使用］のON/OFFにかかわらず、使用鍵を設定することで、常時、SSL暗号化通信を行います。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］→［TCP/IP設定］を押す
3.
［SSL設定］→［鍵と証明書］を押す
4.
「Default Key」（プリインストール済みの鍵ペアとサーバー証明書）を選択→［使用鍵に設定］を押す
5.
［はい］を押す
6.
［OK］→［OK］を押す

メモ
本製品の操作パネルでSSL暗号化通信に必要な鍵ペアと自己署名型サーバー証明書を作成する方法については、「SSL暗号化通信に必要な鍵ペアとサーバー証明書の設定」（セキュリティー）を参照してください。 SSL暗号化通信で使用する鍵ペアを設定する方法については、「SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定」（ネットワーク）を参照してください。

0ACY-37K