配信サーバーとの通信テストを行う
タッチパネルディスプレーまたはリモートUIから、配信サーバーと正常に通信が行われるかどうかを確認できます。本製品を外部ネットワークに接続して使用する場合に行います。
タッチパネルディスプレーから通信テストを行う
リモートUI から通信テストを行う

重要
ここで説明している操作を行うためには、本製品に管理者としてログインする必要があります。（→本製品に管理者としてログインする）

タッチパネルディスプレーから通信テストを行う
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ライセンス/その他］→［ソフトウェアの登録/更新］を押す
3.
［ソフトウェアの管理設定］→［通信テスト］を押す
4.
［はい］を押す
リモートUI から通信テストを行う
1.
リモートUI のトップページから、［設定/登録］→［ライセンス/その他］→［ソフトウェアの登録/更新］をクリック
2.
［ログ表示/通信テスト］→［通信テスト］をクリック

メモ
通信テスト結果画面で「NG」と表示された場合は、管理者へお問い合わせください。

0ACY-024