左マージンの設定
左マージン幅を設定します。

JIS | ESC L <左マージン幅（3バイト）>
16進数 | 1Bh 4Ch <左マージン幅（3バイト）>

| <左マージン幅（3バイト）>
| 左マージン幅を3桁の10進数で指定します。 右マージンと同じ位置または右マージン位置を越える値は設定できません。

| 左マージンの設定は、現在設定されている印字方式の文字間隔で行われます。ただし、プロポーショナルモードのときはパイカモードの文字間隔になります。設定した左マージンは、次に設定しなおすまで有効です。 本制御命令を受信したとき、行バッファーが空いていれば、直ちに左マージン幅が設定されます。

| 左マージンは、文字の拡大指定 ESC eによって横拡大が指定されていても拡大されません。 指定を間違えた場合、その設定は無視されます。

| 右マージンの設定 ESC ／

0ACY-312