スキャナーを選択する
スキャナードライバーを初めて使うときは、ScanGear Toolでスキャナーの選択をする必要があります。
1.
［］（スタート）→［すべてのプログラム］→［Color Network ScanGear］または［Network ScanGear］→［ScanGear Tool］を選択
ScanGear Toolが起動します。
2.
スキャナーを選択
ネットワーク上のスキャナーを自動検索する：
スキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を指定する：
ネットワーク上のスキャナーを自動検索する：
［探索］をクリック→［スキャナ一覧から選択］からスキャナーを選択→［選択］をクリック

メモ
サブネット（同一ネットワークIDを持つネットワーク）内のスキャナーのみ検索されます。

スキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を指定する：
［アドレス］をクリック
ＩＰアドレスまたはホスト名を入力→［OK］をクリック

メモ
サブネット（同一ネットワークIDを持つネットワーク）外のIPアドレス・ホスト名も指定できます。 IPv4で接続するスキャナーのIPアドレスを指定する場合は、次の形式で入力してください。 XXX.XXX.XXX.XXX （XXXは、0～255の10進数。使用可能な文字は、数字（0～9）、ピリオド（.）です。） IPv6で接続するスキャナーのIPアドレスを指定する場合は、次の形式で入力してください。（Color Network ScanGearのみ、IPv6接続に対応しています。） XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX （XXXXは、16ビットの16進数。使用可能な文字は、数字（0～9）、英字（a～f、A～F）、コロン（:）です。） 入力例） 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee 各セクション内の数字が0で始まるときは、先行する0を省略することができます。 入力例） f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 0のセクションが連続するときは、::で省略することができます。（ただし、省略できるのは、連続する1箇所に限ります。） 入力例 1） 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc 入力例 2） 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc ホスト名を指定する場合は、「ホスト名」のみの形式でも、「ホスト名+サブドメイン名＋ドメイン名」の形式でも可能です。 ホスト名のみの入力例） Sever1234 ホスト名＋サブドメイン名＋ドメイン名の入力例） Server1234.canon.co.jp ＩＰアドレスまたはホスト名の確認方法については、本体付属のマニュアルを参照してください。

3.
［選択されているスキャナー］の情報を確認→［終了］をクリック
選択したスキャナーが使用できるかどうかを確認するには、［接続テスト］をクリックします。

メモ
ScanGear Toolは、Network ScanGearドライバーと同時に起動させることはできません。 お使いのOSなど、環境によって画面が異なることがあります。

0ACY-3LK