HP-GL/2モードの設定
グラフィックスプロッターとiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの違いを補うための印刷環境（用紙やレイアウトなど、描画に関わる各種の設定）は、仕様設定メニューで設定できます。
HP-GL/2モードの設定項目の種類
HP-GL/2モードの設定
仕様設定メニューの中には、すべてのコマンドモード共通のプリント環境と、エミュレーションなどのコマンドモードごとに設定できる専用の印刷環境がそれぞれグループ化されて並んでいます。
HP-GL/2エミュレーションモードの印刷環境の設定項目や設定値は、この中のHP-GL/2グループに含まれています。「HP-GL/2設定」というグループ階層を選択すると、HP-GL/2エミュレーションモード専用の3種類のメニューグループが表示されます。
HP-GL/2モードの設定項目の種類
HP-GL/2エミュレーションモードの設定項目は、次の3種類のグループに分かれています。
ペングループ
用紙グループ
レイアウトグループ
それぞれのグループに含まれる設定項目は次のとおりです。太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
ペングループ

設定項目 | 設定値
パレット選択 | データ，パネル
ペン0*1 |
太さ | 0.0 mm，0.1 mm～5.0 mm
グレー番号*2 | 0～8
カラー番号*3*4 | 0～255
ペン1*1
ペン15*1

*1 | 「パレット選択」で［パネル］に選択した場合に表示されます。
*2 | モノクロプリンター使用時、またはカラープリンターで共通メニューの「カラーモード」を［モノクロ］に設定した場合に表示されます。
*3 | カラープリンター使用時、共通メニューの「カラーモード」を［フルカラー］または［自動切替］に設定した場合に表示されます。
*4 | 「ペン」の種類によって、工場出荷時の値が異なります。

設定項目 | 工場出荷時の値
ペン0 | 0
ペン1 | 1
ペン2 | 2
ペン3 | 3
ペン4 | 4
ペン5 | 5
ペン6 | 6
ペン7 | 7
ペン8 | 8
ペン9 | 12
ペン10 | 19
ペン11 | 27
ペン12 | 35
ペン13 | 68
ペン14 | 100
ペン15 | 110

用紙グループ

設定項目 | 設定値
原稿用紙サイズ | A0，A1，A2，A3，A4，B0，B1，B2，B3，B4，B5，はがき，レター，レジャー，ユーザー定義用紙
ユーザー定義用紙*1 | 高さ | 100.0～297.0～2000.0 mm
| 幅 | 100.0～210.0～2000.0 mm
出力用紙サイズ*2 | A3，A4，B4，B5，はがき，レター，レジャー

*1 | 「原稿用紙サイズ」で［ユーザー定義用紙］を選択した場合に表示されます。
*2 | お使いの機種によって、表示される出力用紙サイズの種類は異なる場合があります。

レイアウトグループ
用紙グループ

設定項目 | 設定値
イメージの向き | 縦，横
解像度 | 75 dpi，150 dpi，300 dpi，600 dpi，1200 dpi
拡大／縮小 | しない，自動，手動
拡大／縮小率* | 長辺／短辺 | 25.0 ～ 100.0 ～ 200.0 %
余白 | 上 | 0.0 ～ 5.0 ～ 50.0 mm
| 下 | 0.0 ～ 5.0 ～ 50.0 mm
| 左 | 0.0 ～ 5.0 ～ 50.0 mm
| 右 | 0.0 ～ 5.0 ～ 50.0 mm
座標回転 | 0°，90°，180°，270°
ミラー反転 | する，しない
クリップモード | データ，パネル

* 「拡大／縮小」で［手動］を選択した場合に表示されます。

| iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズには、不揮発性メモリー（設定値を書き込んだり登録したりできるメモリーで、電源をオフにしても内容は消えません）が組み込まれており、HP-GL/2エミュレーションモードの設定値は自動的に登録されます。したがって、いったん値を設定しておけば、他のコントロールコマンドに切り替えても、再びHP-GL/2エミュレーションモードに戻ったときに前回と同じ設定値で印刷することができます。

HP-GL/2モードの設定
HP-GL/2エミュレーションモードの設定項目の内容について説明します。
ペングループ
用紙グループ
レイアウトグループ
HP-GL/2ステータスプリント
HP-GL/2サンプルプリント
0ACY-26H