通信環境を設定する
ここでは、本製品とネットワーク上のコンピューターの通信環境を設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。
最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、「設定／登録一覧表」を参照してください。

重要
［SNMP設定］は、AppleTalkネットワークには対応していません。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］を押す
3.
［ネットワーク］の［SNMP設定］を押す→SNMPv1を設定→［OK］を押す
SNMPv1を使用するときは、<SNMPv1を使用>の［ON］を押したあと、MIBアクセス権限とコミュニティー名を設定します。

重要
本製品は、管理機能としてSNMPv1とSNMPv3をサポートしています。SNMPv1とSNMPv3は、同時に使用できます。SNMPv1のアクセス権限（読み出しのみ可能、読み出し／書き込み可能）の設定、および通信経路の暗号化などのセキュリティー機能を持つSNMPv3の設定によって、より強固なセキュリティー機能を備えたデバイス管理を実現できます。次の表に、SNMPv1とSNMPv3の組み合わせを記載します。
SNMPv1 | SNMPv3 | 説明
<SNMPv1を使用> | <MIBアクセス権限> | <SNMPv3を使用> |
ON | ［読込/書込］ | ON/OFF | 情報の取得にSNMPv1を使用するユーティリティーソフトウェアから、本製品の各項目の参照と設定が可能です。 SNMPv1で書き込み可能な設定になっているため､<SNMPv3を使用>の設定に関わらず、SNMPv3によるセキュリティーは強化されません。
ON | ［読込のみ］ | ON | 情報の取得にSNMPv1を使用するユーティリティーソフトウェアからは、本製品の各項目の参照のみが可能です。アクセス権限のあるユーザーのみが、SNMPv3を使用するユーティリティーソフトウェアで本製品の各項目を設定できます。
ON | ［読込のみ］ | OFF | 情報の取得にSNMPv1を使用するユーティリティーソフトウェアから、本製品の各項目の参照のみが可能です。
OFF | － | ON | アクセス権限のあるユーザーのみが、SNMPv3を使用するユーティリティーソフトウェアで本製品の各項目の参照と設定を行えます。
OFF | － | OFF | ユーティリティーソフトウェアからは、本製品の各項目の参照と設定は行えません。
キヤノン製のユーティリティソフトウェアを使用する場合には、次の設定変更が必要なケースがあります。 <SNMPv1を使用>の［ON］→［専用コミュニティー設定］を押します。<専用コミュニティー>の［ON］→<MIBアクセス権限>の［読込/書込］を押します。 ［専用ポート設定］の［ON］を押します。 本製品は、設定値の設定や参照ができるコンピューターのIP アドレスを制限できます。IPアドレスを制限すると、<SNMPv1を使用>、<SNMPv3を使用>、および［専用ポート設定］が「ON」に設定されていても、データの送受信を許可されたIPアドレスを持つコンピューター以外からは設定／参照できなくなります。詳細は、「TCP/IPv4の設定」、および「TCP/IPv6の設定」を参照してください｡

専用コミュニティーを設定する：
コミュニティー名1を設定する：
コミュニティー名2を設定する：
専用コミュニティーを設定する：
<SNMPv1を使用>の［ON］→［専用コミュニティー設定］を押す
<専用コミュニティー>の［ON］を押す→<MIBアクセス権限>を選択→［OK］を押す
［OK］を押す
コミュニティー名1を設定する：
<SNMPv1を使用>の［ON］→［コミュニティー名1設定］を押す
<コミュニティー名1>の［ON］を押す→<MIBアクセス権限>を選択→［コミュニティー名］を押す
コミュニティー名を入力→［OK］を押す
［コミュニティー名］は、「public」以外の名称に変更することもできます。
［OK］を押す
コミュニティー名2を設定する：
<SNMPv1を使用>の［ON］→［コミュニティー名2設定］を押す
<コミュニティー名2>の［ON］を押す→<MIBアクセス権限>を選択→［コミュニティー名］を押す
コミュニティー名を入力→［OK］を押す
［コミュニティー名］は、「public2」以外の名称に変更することもできます。
［OK］を押す
4.
SNMPv3を設定→［OK］を押す
SNMPv3を使用するときは、<SNMPv3を使用>の［ON］を押したあと、ユーザーとコンテキストを設定します。
SNMPv3を使用しないときは、手順5に進みます。

メモ
初期設定で次の設定内容のSNMPv3ユーザーが登録されています。必要に応じて、削除するか、内容を変更してお使いください。 ［ユーザー名］：initial <MIBアクセス権限>：［読込/書込］ <セキュリティー設定>：［認証あり/暗号化あり］ <認証アルゴリズム>：［MD5］ ［認証パスワード］：initial <暗号化アルゴリズム>：［DES］ ［暗号化パスワード］：initial

SNMPv3ユーザーを追加する：
SNMPv3ユーザーの設定内容を確認／変更する：
SNMPv3ユーザーを削除する：
登録したSNMPv3ユーザーに対するSNMPv3の適用／非適用を切り替える：
コンテキストを追加する：
コンテキスト名を変更する：
コンテキストを削除する：
SNMPv3ユーザーを追加する：
<SNMPv3を使用>の［ON］→［ユーザー設定］→［登録］を押す
［ユーザー名］を押す
ユーザー名を入力→［OK］を押す
<MIBアクセス権限>ドロップダウンリストを押す→MIBアクセス権限の種類を選択
<セキュリティー設定>ドロップダウンリストを押す→セキュリティーの種類を選択→［次へ］を押す

［認証あり/暗号化あり］： | 認証と暗号化を適用します。
［認証あり/暗号化なし］： | 認証のみを適用します。
［認証なし/暗号化なし］： | 認証も暗号化を適用しません。

選択したセキュリティーの種類に従って、項目を設定

<セキュリティー設定> | 設定する項目
［認証あり/暗号化あり］： | <認証アルゴリズム>ドロップダウンリストから［MD5］または［SHA1］を選択したあと、［認証パスワード］を設定します。 <暗号化アルゴリズム>ドロップダウンリストから［DES］または［AES］を選択したあと、［暗号化パスワード］を設定します。
［認証あり/暗号化なし］： | <認証アルゴリズム>ドロップダウンリストから［MD5］または［SHA1］を選択したあと、［認証パスワード］を設定します。
［認証なし/暗号化なし］： | 設定は必要ありません。

［OK］を押す
SNMPv3ユーザーの設定内容を確認／変更する：
<SNMPv3を使用>の［ON］→［ユーザー設定］を押す→設定内容を確認／変更したいユーザーを選択
［詳細/編集］を押す→設定内容を確認／変更→［OK］を押す
SNMPv3ユーザーを削除する：
［ユーザー設定］を押す→削除したいユーザーを選択→［削除］を押す
［OK］を押す
登録したSNMPv3ユーザーに対するSNMPv3の適用／非適用を切り替える：
［ユーザー設定］を押す→SNMPv3の適用／非適用を切り替えたいユーザーを選択→［ユーザーの有効/無効］を押す
［OK］を押す
コンテキストを追加する：
［コンテキスト設定］→［登録］を押す
追加するコンテキストの名前を入力→［OK］を押す
［OK］を押す
コンテキスト名を変更する：
［コンテキスト設定］を押す→名前を変更するコンテキストを選択→［編集］を押す
コンテキスト名を入力→［OK］を押す
［OK］を押す
コンテキストを削除する：
［コンテキスト設定］を押す→削除するコンテキストを選択→［削除］を押す
［OK］を押す

メモ
コンテキストの初期設定としてNULLコンテキストが登録されています。NULLコンテキストは削除できません。また、NULLコンテキストはコンテキスト設定画面には表示されません。

5.
SNMPによるポートモニタリング機能を設定→［OK］を押す
Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合にSNMPによるポートモニタリング機能を使用するときは、<ホストからプリンター管理情報を取得>の［ON］を押します。プリンタープロパティでポートに［Standard TCP/IP Port］を設定すると、ポートモニタリング機能が自動的に有効になり、プリントアプリケーションやプリンターポートなどのプリンター管理情報を取得できます。
6.
スリープ時のSNMPパケット受信拒否を設定→［OK］を押す
スリープ中に受信したSNMPパケットを破棄するときは[ON]を押します。

重要
［スリープ時のSNMPパケット受信拒否］を 「ON」 にすると、キヤノン製ソフトウェア（imageWAREシリーズ）及びSNMPプロトコルを使用するアプリケーションから、本製品へアクセスできない場合があります。

7.
［ネットワーク］の［専用ポート設定］を押す→項目を選択→［OK］を押す
キヤノン製のドライバーやユーティリティーソフトウェアから、本製品の詳細情報を設定／参照するときは、［ON］を押します。

重要
キヤノン製のユーティリティソフトウェアを使用する場合には、次の設定変更が必要なケースがあります。 <SNMPv1を使用>の［ON］→［専用コミュニティー設定］を押します。<専用コミュニティー>の［ON］→<MIBアクセス権限>の［読込/書込］を押します。 ［専用ポート設定］の［ON］を押します。 本製品は、設定値の設定や参照ができるコンピューターのIPアドレスを制限できます。IPアドレスを制限すると、<SNMPv1を使用>、<SNMPv3を使用>、および［専用ポート設定］が「ON」でも、データの送受信を許可されたIPアドレスを持つコンピューター以外からは設定／参照できなくなります。詳細は、「TCP/IPv4の設定」、および「TCP/IPv6の設定」を参照してください。

8.
［ネットワーク］の［スプール機能を使用］を押す→項目を選択→［OK］を押す
本製品に送信した印刷ジョブを本製品のメモリー領域にスプールするときは、［ON］を押します。

重要
PS拡張キットを有効にした場合、次の項目に注意してください。 リモートUIで印刷したいPDF、XPS、またはPSのファイルのURLを指定することによって、そのファイルを印刷できます。この機能を使用するときは、本項目の設定に関わらず、印刷ジョブは常にスプールされます。

メモ
印刷ジョブをメモリー領域にスプールすると、印刷ジョブを送信したコンピューターの開放時間が早くなります。

0ACY-33R