文字の拡大／縮小指定（[ESX] 01h 00h 03h E）
1バイトコード文字（ANK文字）および2バイトコード文字（漢字）の拡大または縮小を指定します。

JIS | ESX 01h 00h 03h E［倍率（2バイト）］
16進数 | 1Bh 7Eh 01h 00h 03h 45h［倍率（2バイト）］

| ［倍率（2バイト）］
| 文字の縦方向および横方向の倍率を指定します。
値 | 設定内容 | I7 5モードの印字 | Proモードの印字
08h 08h | 横1/2倍×縦1/2倍 |  |
08h 10h | 横1/2倍×縦1倍 |  |
10h 10h | 横1倍×縦1倍 |  |
10h 20h | 横1倍×縦2倍 |  |
20h 10h | 横2倍×縦1倍 |  |
20h 20h | 横2倍×縦2倍 |  |

| I5577エミュレーションモードの制御命令と本制御命令をともに指定した場合は、後で指定した制御命令が優先されます。 なお、文字ピッチは文字の拡大または縮小によって変化します。

| 文字の横幅拡大指定（[ESX] 0Eh 00h 01h 09h） 文字の横幅拡大解除（[ESX] 0Eh 00h 01h 0Ah） 文字の拡大／縮小指定（[ESX] 20h 00h 03h 02h）

0ACY-2S0