1バイトコード文字の登録（[ESC] & [NUL]）
1バイトコード文字を登録します。作成する文字パターンの種類は、現在の文字の種類（ドラフト／高品位、プロポーショナル）になります。

JIS | ESC & NUL <登録開始コード（1バイト）> <登録終了コード（1バイト）> <左側スペース量（1バイト）> <文字幅（1バイト）> <右側スペース量（1バイト）> （登録文字データ）
16進数 | 1Bh 26h 00h <登録開始コード（1バイト）> <登録終了コード（1バイト）> <左側スペース量（1バイト）> <文字幅（1バイト）> <右側スペース量（1バイト）> （登録文字データ）

| <登録開始コード（1バイト）> <登録終了コード（1バイト）> 文字を登録するコードを指定します。
範囲： | 32～127（20h～7Fh）
複数の文字を続けて登録する場合は、先頭のコードと最後のコードを指定します。1文字だけ登録するときは、開始／終了コードに同じコードを指定します。 <左側スペース量（1バイト）> <文字幅（1バイト）> <右側スペース量（1バイト）>> 登録する文字パターンの幅と、左右のスペース量をドット単位で指定します。 文字幅および文字ピッチ（文字幅＋左右スペース量）の最大値は次のとおりです。
文字種 | 文字幅 | 文字幅＋左右スペース量
ドラフト文字（120 dpi） | 9 | 12
高品位文字（360 dpi） | 29 | 36
プロポーショナル文字（360 dpi） | 37 | 42
（登録文字データ） 登録する文字パターンのデータを指定します。

| 登録文字パターンのデータ量は、通常の文字の縦方向の24ドットを3バイトで表し、これを文字幅で指定したドット数分となります。たとえば、文字幅29ドットのときは、3×29で87バイトになります。 また、スーパー／サブスクリプト文字の場合は、文字の縦方向の16ドットを2バイトで表し、これを文字幅で指定したドット数分となります。たとえば、文字幅9ドットのときは、2×9で18バイトになります。 登録文字パターンデータと印字結果は次のようになります。

0ACY-1UY