N201モードの注意と制限
N201エミュレーションモードでは、エミュレートするPC-PR201／80Aと違いがあります。ご使用にあたり、それぞれの注意と制限事項をよくお読みください。
N201命令
解像度の違いについて
文字セット・フォントパターンについて
そのほかの制限
PC-PR201シリーズのDIPスイッチの機能について
N201命令
N201データは、Rawデータのため正しい動作環境でなければ正常にプリントしない場合があります。また、パケットロスなどの不正データを受信したときに、何もプリントせずに正常終了する場合があります。
エラーメッセージをディスプレイに表示する場合
ジョブが正常終了したとき
用紙が排出しないとき
N201が解釈できないコマンドがデータ内に存在するとき
用紙を排紙しない場合でも以下のデータのときはエラーメッセージをディスプレイに表示しない
N201が解釈できるデータ、または設定、登録のみを行うデータ
N201データではなく、文字化け、ステータスプリントがプリントされるなどの異常が判明するデータ
Lによる設定のみのデータ
0ACY-330