文字プロットパス命令（DV）
文字プロットおよび改行を行うときの方向を指定します。

JIS | DV《パス（i）》《，行（i）》;
16進数 | 44h 56h《パス（i）》《2Ch行（i）》3Bh

| 《パス（i）》
DIまたはDR命令で指定された文字プロット方向を中心とし、文字プロットする方向を指定します。
値 | 設定
0 | 0°。次に続くスペルは、右側に配置されます(RIGHT)。
1 | -90°。次に続くスペルは、下側に配置されます(DOWN)。
2 | -180°。次に続くスペルは、左側に配置されます(LEFT)。
3 | -270°。次に続くスペルは、上側に配置されます(UP)。
《行》
DIまたはDR命令で指定された文字プロット方向を中心とし、改行する方向を指定します。
値 | 設定
0 | -90°。通常の方向に改行します。
1 | ＋90°。通常とは逆の方向に改行します。

0ACY-28R