ファクス受信結果レポート
ファクス受信結果レポートをプリントできます。また、受信エラーが発生したときのみ、プリントされるように設定することもできます。
レポートとしてプリントされる項目とその概要は次のとおりです。
受付番号
受信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号（4桁）がプリントされます。
相手先アドレス
送信元で登録されているファクス番号が上位48桁までプリントされます。
Fコード
Fコードを指定したときにプリントされます。
相手先略称
送信元の略称がプリントされます。
開始時刻
受信が開始された日付と時刻が24時間表示でプリントされます。
通信時間
受信開始から終了までに要した時間（分’秒）がプリントされます。
枚数
受信原稿の枚数がプリントされます。
通信結果
OKまたはNGがプリントされます。
受信ジョブを中止すると、結果欄に「STOP」とプリントされます。

OK： | 正常に受信が終了しました。
NG： | 受信に失敗しました。エラーコードが並べてプリントされます。

ファクス受信結果レポートをプリントする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［ファクス設定］を押す
3.
［ファクス受信結果レポート］を押す
4.
［エラー時のみ］または［ON］を押す
プリントしないときは［OFF］を押します。
5.
［OK］を押す
0ACY-02K