HP-GLモードの注意と制限
HP-GLエミュレーションモードでは、エミュレートするHP-GLプリンターと違いがあります。ご使用にあたり、それぞれの注意と制限事項をよくお読みください。
文字について
インターフェイスについて
HP-GL命令
文字について
1バイトコード文字（ANK文字）
グラフィックスプロッターとiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズとでは文字のデザインが違うため、印刷結果が若干異なります。また、文字セット10～19、40～49の可変文字は、固定ベクトルフォントを使用しているので印刷結果が異なります。
2バイトコード文字（漢字）
本エミュレーションモードでは、漢字の印刷はスケーラブルフォントを使用しているため、メニューのペン選択で文字の太さを変更できないなど、文字の大きさや修飾モードで制限があります。
インターフェイスについて
HB-IBインターフェイス
本エミュレーションモードでは、HB-IBインターフェイスはサポートしていません。
HP-GL命令
エミュレーション対象のHP-GL命令
本エミュレーションモードは、基本的にHP7550Bプロッターで使用できるHP-GL命令に対応します。ただし、一部の命令は機構上無視している場合があります。詳しくは、「制御命令」をご覧ください。
また、HP7550Bプロッターには、シリアルインターフェイスがあり、 ESC @やOAなどのHP-GL命令をサポートしていますが、本エミュレーションモードでは、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズにシリアルインターフェイスが無いため、以下の命令をサポートしていません。
サポートしていない命令

ESC @ | IM
ESC A | OA
ESC B | OC
ESC E | OD
ESC H | OE
ESC I | OF
ESC J | OG
ESC K | OH
ESC L | OI
ESC M | OL
ESC N | OO
ESC O | OP
ESC P | OS
ESC R | OT
ESC S | OW
ESC T |
ESC U |
ESC Y |
ESC Z |

HP-GL／2命令
本エミュレーションモードは、HP-GL／2命令はサポートしていません。HP-GL／2命令を受け取った場合は、エラーになります。
解像度
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度に比べ、グラフィック・プロッターの解像度の方が高いため（HP7550Bでは1024 dpi）、作図結果が多少粗く見えることがあります。
分割印刷モード
用紙サイズによって分割領域が異なるため、用紙端で印刷できない領域ができる場合があります。また、分割印刷モードを使用する際に、分割印刷用のバッファーの容量をオーバーするようなデータが送られると、正常な印刷ができない場合があります。
リプロット
本エミュレーションモードのメニューのレイアウトグループの「分割印刷」を［する］に設定した場合は、リプロット命令は無視されてリプロットを行いません。命令が送られた場合は、「印刷開始命令PG／AH」などと同じに排紙動作を行います。
塗りつぶし方法
HP-GL命令による塗りつぶし処理は、HP7550Bと描画方法が異なるため、次の項目の印刷結果が同一にならない場合があります。
塗りつぶしパターンの平行線の描画基準の座標
双方向塗りつぶしのシェーディングパターンの縦線の順序
クリッピング
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの構造により、用紙の各端から5 mm内側が有効印字領域となります。このため「プリンタークリップモードまたは用紙クリップモードのときに用紙の各端から5 mmより外側にある作図データは印字されません。
0ACY-25L