印字領域の左端での印字動作
実寸縦（Fmode 1）、および実寸横（Fmode 2）では、初期状態（電源を入れたときや、プリンターのリセット処理が行われた状態）のときの第1文字目の印字位置は、有効印字領域の左端（用紙の左端から5 mm内側）とほぼ同じ位置になります。
ページフォーマットFmode3, 4, 6, 7, 8では、初期状態のときの第1文字目の印字位置は、ページフォーマットおよび用紙サイズによって異なります。
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域の左端から次の量だけオフセットした位置に、第1文字目を印字します。

ページフォーマット | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき
10インチ→A4縦(Fmode 3) | 533 | 290 | 12 | 0
15インチ→A4横(Fmode 4) | 891 | 561 | 157 | 0
15インチ→B4横(Fmode 6) | 381 | 50 | 0
B4→A4縦(Fmode 7) | 602 | 357 | 81 | 0
B4→A4横(Fmode 8) | 891 | 561 | 157 | 0

単位：1／300インチ | 左端オフセット量は「用紙位置微調整」が初期値「0」の場合です。

ページフォーマットFmode 3, 4, 7, 8でA3、B4、A4サイズの用紙を使用するときや、Fmode 6でA3、B4サイズの用紙を使用するときは、1ページ分の印字データが用紙の中央にレイアウトされるように第1文字目の印字位置をオフセット量で調整しています。
そのほかの組み合わせでは、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域のほぼ左端が第1文字目の印字位置になります。

| 「用紙位置を左右に微調整する（用紙位置微調整）」

0ACY-2FA