ESC／Pモードの設定項目の種類
ESC／Pエミュレーションモードの設定項目は、次の7種類のグループに分かれています。
ページレイアウトグループ
行桁グループ
フォントグループ
印字機能グループ
印字動作グループ
VFCグループ
その他のグループ
それぞれのグループに含まれる設定項目は次のとおりです。太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
ページレイアウトグループ

設定項目 | 設定値
ページフォーマット | 実寸縦，実寸横，10インチ→A4縦，15インチ→A4横，15インチ→B4横，B4→A4縦，B4→A4横
上余白 | －127～0～＋127
用紙位置微調整 | －127～0～＋127
領域 | 標準，ワイド
右マージン既定値 | 136桁，右端
用紙サイズ* | A3，B4，A4，B5，A5，はがき
2ページ印刷設定 | しない，左，右

＊お使いの機種によって、表示される用紙サイズの種類は異なる場合があります。
行桁グループ

設定項目 | 設定値
行固定機能 | 無効，有効
桁固定機能 | 無効，有効
行数 | 10行～66行～400行
桁数 | 10桁～136桁～400桁
漢字ピッチ | 2/1，3/2，4/3，5/4，1/1

フォントグループ

設定項目 | 設定値
漢字書体 | 明朝，ゴシック，丸ゴシック，フォントID
フォントID | 1，2～999
漢字サイズ | システム，8ポイント，10ポイント，12ポイント
文字コード | カタカナ，グラフィックス
国別文字 | 日本，ノルウェー，デンマーク2，スペイン2，ラテンアメリカ，USA，フランス，ドイツ，UK，デンマーク，スウェーデン，イタリア，スペイン

印字機能グループ

設定項目 | 設定値
イメージの補正 | する，しない
縮小文字 | する，しない
システムオーバーレイ | システムオーバーレイ設定：する，しない
オーバーレイ番号：1，2，3，4，5
スタートアップマクロ | 0～255
ユーザーオーバーレイ1 | する，しない
ユーザーオーバーレイ2 | する，しない

印字動作グループ

設定項目 | 設定値
HEXモード後のLF | 無視する，無視しない
改行機能 | LFコマンドを待つ，改行

VFCグループ

設定項目 | 設定値
連続用紙長 | 設定方法：システム，任意設定
任意設定値：1行～66行～199行
単票用紙長 | 設定方法：システム，任意設定
任意設定値：1行～66行～199行
ミシン目スキップ | 設定方法：する，しない
任意設定値：1行～31行

その他グループ

設定項目 | 設定値
登録レベル | 一時，永久
HEX/LIPS機能 | 無効，有効
LIPSフォーム | LIPS2，LIPS4

| iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズには、不揮発性メモリー（設定値を書き込んだり登録したりできるメモリーで、電源をオフにしても内容は消えません）が組み込まれており、ESC／Pエミュレーションモードの設定値は自動的に登録されます。したがって、いったん値を設定しておけば、他の動作モードに切り替えても、再びESC／Pエミュレーションモードに戻ったときに前回の設定値で印字することができます。

0ACY-1RJ