ファクス番号を登録する
1.
［ファクス］→［アドレス帳］を押す
2.
［その他の操作］を押す
3.
［登録/編集］を押す
4.
［新規宛先の登録］を押す
5.
［ファクス］を選択
6.
宛先表指定ドロップダウンリストを押す→宛先表1～10を選択
宛先表1～10は、宛先をグループ分けするときなどに便利です。
7.
［名称］を押す
8.
宛先の名称を入力→［次へ］を押す
9.
宛先の名称のフリガナを入力→［OK］を押す

メモ
宛先の検索をするには、ここで入力したフリガナをもとに検索を行います。検索には、フリガナの1文字目をもとに宛先を限定して並べ替えをする方法や、半角24文字までのカタカナ、記号を使用して宛先を絞り込む方法があります。

10.
［次へ］を押す
11.
～、、（テンキー）でファクス番号を入力
ファクス画面上での操作の詳細については、「ファクス画面」を参照してください。

重要
ポーズ、スペース、Fネットはファクス番号の先頭に入力することはできません。

メモ
ファクス番号の末尾にポーズを入れると、ポーズ時間は10秒固定になります。

Fコード、パスワード、ECM送信、送信スピード、国際送信の設定をするときは、[詳細設定]を押します。複数の回線を使用する設定になっているときは、送信時に使用する回線を選択することもできます。
［詳細設定］を押す
［Fコード］、［パスワード］を入力→［次へ］を押す
［Fコード］/［パスワード］：
［Fコード］/［パスワード］を押して、～、、（テンキー）で入力します。
［確認入力］を押して、同じパスワードを入力したあと、［OK］を押します。
相手先が目的のFコードにパスワードを設定していないときは、パスワードを入力する必要はありません。
［バックスペース］を押すと、最後の1文字が削除されます。
スペースを入力するときは［スペース］を押します。
各項目を設定→［OK］を押す
<送信スピード>：
<送信スピード>ドロップダウンリストを押したあと、<送信スピード>を選択します。
「33600bps」から「14400bps」、「9600bps」、「4800bps」の順にスピードを下げて、調整してください。
<回線選択>：
<回線選択>ドロップダウンリストを押して、回線を選択します。
送信する回線の選択については、「ファクス送信時の回線を選択する（回線選択）」を参照してください。
<国際送信>：
<国際送信>ドロップダウンリストを押して、目的の項目を選択します。
国際送信は、海外送信（海外のファクス番号を登録しているとき）で、通信エラーがよく発生するときは［国際送信 (1)］を設定してください。エラーが解消されないときは、［国際送信 (2)］、［国際送信 (3)］の順で設定を変更してください。
<ECM送信>：
［ON］または［OFF］を押します。

重要
Fコードを付加して送信するには、送信先のファクス機がITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定 する部門）規格に準拠したFコード通信に対応している必要があります。（→Fコードを使って通信する（Fコード））

12.
［OK］を押す
アドレス帳のアクセス番号を管理している場合は、次の操作を行ってください。
［次へ］→［アクセス番号］→［アクセス番号］を押す
～（テンキー）でアクセス番号を入力→［確認入力］を押す
同じアクセス番号を入力→［OK］→［OK］を押す
13.
［閉じる］→［OK］を押す
0ACY-0R4